11.4.2 Paramètre les secteurs de masquage
Quand “Arrêt” est sélectionné pour le paramètre “Super Dynamique(SD)” et “Compensation de contre-jour(BLC)”, il est possible de compenser l’éclairage de contre-jour en masquant les zones plus lumineuses.
1.
Faire apparaître le menu de configuration “Réglage d’image”. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs à réglage d’image, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS, compensation de déformation d’objectif [Qualité d’image])
2.
Cliquer le bouton [Démarrage] de “Secteur de masque”.
→
Les bordures apparaîtront et l’image affichée à l’onglet [Qualité d’image] sera divisée en 48 parties (6x8).
3.
Cliquer les zones divisées à masquer.
→
Les zones qui clignotent seront masquées et deviendront blanches. Cliquer la zone encore une fois pour annuler le masquage.
4.
Cliquer le bouton [Fin] après avoir complété les zones de masquage.
→
Les bordures de l’image affichée à l’onglet [Qualité d’image] disparaîtront.
IMPORTANT
•
La zone de masquage risque de se déplacer de l’alignement quand le paramétrage JPEG/H.264 “Mode de capture d’image” est modifié. Veiller à vérifier le paramétrage après un changement du paramétrage de “Mode de capture d’image”.
•
La zone de masquage risque de se déplacer hors de l’alignement quand le paramétrage “Extra zoom” est modifié. Veiller à vérifier le paramétrage après un changement du paramétrage de “Extra zoom”.
Remarque
•
Lorsque le bouton [Réinit.] est cliqué, le masquage de toutes les zones masquées sera annulé.