11.2 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [JPEG/H.264]
Cliquer l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
JPEG
Configurer les paramétrages tels que “Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*”, “Taille de l’image d’importation” et “Qualité d’image” dans cette section. Pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages relatifs aux images H.264, se référer à la 11.3 Configurer les paramétrages relatifs aux images H.264 [JPEG/H.264].
La page “En direct” (Affichage initial)
Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG affichées à la page “En direct”.
[Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*]
Sélectionner un intervalle de rafraîchissement pour opérer le rafraîchissement des images JPEG comme suit.
0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s/ 2f/s/ 3f/s/ 5f/s/ 6f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 30f/s*
•
Réglage implicite : 5f/s
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission H.264”, l’intervalle de rafraîchissement risque d’être plus long que la valeur de paramétrage lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) placé à droite est sélectionnée.
•
Selon les facteurs tels que ceux de l’environnement de réseau, la résolution, la qualité d’image ou le nombre d’ordinateurs accédant concurremment l’appareil la caméra vidéo, l’intervalle de transmission risque dêtre plus long que la valeur paramétrée.
•
Si les images ne sont pas fournies dans l’intervalle de transmission spécifié, il est possible de faire en sorte que les images soient fournies au plus près de l’intervalle spécifié en réduisant la résolution ou la qualité d’image.
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner la taille de capture d’image pour afficher l’image JPEG à la page “En direct” pour la première fois.
Lorsque “2 mégapixels [16:9]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”.
1920x1080/640x360/320x180
Lorsque “1,3 mégapixel [16:9]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”.
1280x720/640x360/320x180
Lorsque “1,3 mégapixel [4:3]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”.
1280x960/VGA/QVGA
Lorsque “3 mégapixels [4:3]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”.
2048x1536 fixe
•
Réglage implicite : 1920x1080
[Qualité d’image]
Sélectionner la qualité d’image pour les images JPEG affichées initialement à la page “En direct”.
•
Réglage implicite : Qualité 1
[Paramétrage de qualité d’image]
Sélectionner deux types de qualité d’image des images JPEG pour chaque taille de capture d’image.
0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur
•
Réglage implicite :
–
Qualité 1: 5 Normal
–
Qualité 2: 8
Le paramétrage pour “Qualité 1” est activé pour la transmission périodique d’image FTP, les fichiers joints aux courriers électroniques d’alarme et l’enregistrement en mémoire SD des images JPEG.
Remarque
•
Quand la résolution est de “2048x1536”, “Qualité 1” est fixe.