16.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP]
Cliccare la scheda [FTP] sulla pagina “Server”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il server FTP utilizzato per trasmettere le immagini di allarme.
[Indirizzo del server FTP]
Digitare l’indirizzo IP o il nome dell’ospite del server FTP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
IMPORTANTE
•
Quando si digita il nome dell’ospite per “Indirizzo del server FTP”, è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete])
[Nome dell’utente]
Digitare il nome dell’utente (nome di login) per accedere al server FTP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " & : ; \
[Password]
Digitare la password per accedere al server FTP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " &
[Porta di controllo]
Digitare il numero di una porta di controllo da utilizzare per il server FTP.
•
Numeri della porta disponibili: 1-65535
•
Regolazione predefinita: 21
I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Modalità dell’FTP]
Selezionare “Passiva” o “Attiva” per la modalità FTP.
Normalmente, selezionare “Passiva”. Se fosse impossibile collegarsi dopo aver selezionato “Passiva”, tentare il collegamento dopo aver selezionato “Attiva”.
•
Regolazione predefinita: Passiva