1.4 Monitoraggio delle immagini in modalità immagine nell’immagine
Utilizzando la funzione di immagine nell’immagine, un’immagine ritagliata o un’immagine di allarme può essere aggiunta ad un’immagine e trasmessa.
La funzione di immagine nell’immagine deve essere configurata prima di poter essere utilizzata. (→14.2 Configurazione delle impostazioni dell’immagine nell’immagine [PiP])
Quando si utilizza la funzione di immagine nell’immagine, vengono trasmesse immagini JPEG e H.264 composte con le seguenti dimensioni di cattura dell’immagine.
•
Quando è selezionato “2 megapixel [16:9]” per “Modalità di cattura dell’immagine”: 1920x1080
•
Quando è selezionato “1,3 megapixel [16:9]” per “Modalità di cattura dell’immagine”: 1280x720
•
Quando è selezionato “1,3 megapixel [4:3]” per “Modalità di cattura dell’immagine”: 1280x960
Nota
•
La funzione di immagine nell’immagine si può utilizzare soltanto quando è selezionato “2 megapixel [16:9]”, “1,3 megapixel [16:9]” o“1,3 megapixel [4:3]” per “Modalità di cattura dell’immagine”.
Il tipo di immagini da comporre può essere selezionato da “Modalità immagine nell’immagine” sulla scheda [PiP] (→14.2 Configurazione delle impostazioni dell’immagine nell’immagine [PiP]).
Quando è selezionato “Live” in “Modalità immagine nell’immagine”, un’area prestabilita viene composta come immagine secondaria e trasmessa.
Quando è selezionata un’azione dell’allarme in “Modalità immagine nell’immagine”, un’area prestabilita viene trasmessa come immagine secondaria conformemente a ciascuna impostazione.
Immagine principale
Immagine secondaria