2.2 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile
È possibile collegarsi alla telecamera utilizzando un terminale mobile via Internet e monitorare le immagini (soltanto MJPEG) dalla telecamera sullo schermo del terminale mobile. Le immagini vengono rinfrescate automaticamente in modo da visualizzare l’immagine più recente.
I terminali mobili compatibili sono indicati di seguito. (Al febbraio 2013)
–
iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 o successivo)
–
Terminali mobili Android™
Quando si utilizza un terminale Android, viene visualizzata un’immagine nel formato MJPEG dal browser Firefox®, ma viene visualizzata un’immagine nel formato JPEG dal browser standard.
Per ulteriori informazioni circa i dispositivi compatibili, far riferimento al nostro sito web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).
IMPORTANTE
•
Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell’utente e la password. Il nome dell’utente e la password predefiniti sono i seguenti.
Nome dell’utente: admin
Password: 12345
Per incrementare la sicurezza, cambiare la password per l’utente “admin”. (→15.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente])
•
Quando è selezionato “3 megapixel [4:3]” per “Modalità di cattura dell’immagine”, le immagini non possono essere monitorate su un terminale mobile. Selezionare “2 megapixel [16:9]”, “1,3 megapixel [16:9]” o “1,3 megapixel [4:3]” per “Modalità di cattura dell’immagine”per monitorare le immagini.
•
Quando è selezionato “2 megapixel [16:9]” per “Modalità di cattura dell’immagine”, la dimensione massima di cattura dell’immagine è 640x360.
Nota
•
È necessario configurare anticipatamente le impostazioni di rete del terminale mobile per collegarsi a Internet e monitorare le immagini dalla telecamera. (→Sezione 17 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete])
1.
Accedere a “http://indirizzo IP/cam”*1 o “http://Nome dell’ospite registrato nel server DDNS/cam”*2 utilizzando un terminale mobile.
→
Verranno visualizzate le immagini della telecamera.
Area delle immagini in diretta
Visualizza le immagini dalle telecamere.
Area di controllo del rapporto di risoluzione
Visualizza i pulsanti dei rapporti di risoluzione disponibili.
Cambiare il rapporto di risoluzione selezionando il pulsante del rapporto di risoluzione appropriato.
Modalità di cattura dell’immagine
•
Immagini “2 megapixel [16:9]”: 320x180/640x360 (regolazione predefinita)
•
Immagini “1,3 megapixel [16:9]”: 320x180/640x360 (regolazione predefinita)/1280x720
•
Immagini “1,3 megapixel [4:3]”: 320x240/640x480 (regolazione predefinita)/1280x960
Nota
•
Si può cambiare la dimensione dell’immagine visualizzata sul terminale mobile accedendo ai seguenti indirizzi.
–
Visualizzazione grande: http://indirizzo IP/cam/dl
–
Visualizzazione media: http://indirizzo IP/cam/dm
–
Visualizzazione piccola: http://indirizzo IP/cam/ds
•
Quando si cambia la risoluzione mediante il controllo della risoluzione, la risoluzione visualizzata cambia ma la dimensione dell’immagine rimane invariata.
•
Quando si cambia il numero della porta HTTP da “80”, digitare “http://indirizzo IP: (due punti) + numero della porta/cam”*1 nella barra dell’indirizzo del browser. Quando si utilizza la funzione DDNS, accedere a “http://Nome dell’ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/cam”*2.
•
Quando è selezionato “HTTPS” per “HTTPS” - “Collegamento” sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”, inserire quanto segue.
“https://indirizzo IP : (due punti) + numero della porta/cam” o “https://Nome dell’ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/cam”
•
Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell’utente di un amministratore o di un utente e la password. A seconda del terminale mobile utilizzato, può essere necessario inserire la password ogni volta che si cambia schermata.
•
È impossibile trasmettere/ricevere l’audio utilizzando un terminale mobile.
•
A seconda del terminale mobile utilizzato, immagini di dimensioni maggiori possono non essere visualizzate. In questo caso, la selezione di “9 Bassa” per “Impostazione della qualità dell’immagine” di “JPEG” (→11.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [JPEG/H.264]) può talvolta risolvere questo problema.
•
A seconda del terminale mobile utilizzato o delle sue condizioni contrattuali, può essere impossibile eseguire l’accesso.
*1
L’indirizzo IP è l’indirizzo IP globale della WAN del router a cui si può accedere via Internet. Tuttavia, quando si accede alla stessa LAN della telecamera con un terminale mobile compatibile wireless, l’indirizzo IP è l’indirizzo IP locale.
*2
Soltanto quando si accede alla telecamera via Internet.