13.6 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail [Notifica]
Cliccare la scheda [Notifica] sulla pagina “Allarme”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Si possono configurare le impostazioni riguardanti l’e-mail di allarme. È necessario configurare le impostazioni del server di posta elettronica per eseguire la notifica via e-mail. (→16.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server di posta elettronica [E-Mail])
Notifica via e-mail
[Server di e-mail >>]
Quando viene cliccato “Server di e-mail >>”, verrà visualizzata la scheda [E-Mail] della pagina “Server”. (→16.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server di posta elettronica [E-Mail])
[Notifica via e-mail]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno notifica via e-mail conformemente alle impostazioni delle seguenti caselle di opzione “Allarme” e “Diagnosi” di “Destinatario della notifica”.
–
Quando viene rilevato un allarme (“Allarme”)
–
Quando è stata effettuata una notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD (“Diagnosi”)
–
Quando la scheda di memoria SD è piena (“Diagnosi”)
–
Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta (“Diagnosi”)
•
Regolazione predefinita: Off
[Immagine di allarme in allegato]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se allegare o meno un’immagine all’e-mail da inviare quando viene rilevato un allarme.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Le impostazioni per “Dimensione di cattura dell’immagine” della sezione “Immagine di allarme” sulla scheda [Allarme] (→13.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’immagine di allarme [Allarme]) verranno applicate alla dimensione dell’immagine da allegare.
•
Quando è selezionato “3 megapixel [4:3]” per “Modalità di cattura dell’immagine”, non è possibile allegare le immagini.
Destinatario della notifica
[Indirizzo 1] - [Indirizzo 4]
Digitare l’indirizzo e-mail del destinatario. Si possono registrare fino a 4 indirizzi e-mail di destinazione.
•
Casella di opzione [Allarme]: Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica via e-mail al verificarsi di un allarme.
•
Casella di opzione [Diagnosi]: Quando la casella di opzione è spuntata, verrà fornita la notifica via e-mail nei casi seguenti.
–
Quando è stata effettuata la notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD
–
Quando la scheda di memoria SD è piena
–
Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta
•
[Indirizzo e-mail di destinazione]: Digitare l’indirizzo e-mail del destinatario.
–
Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 128 caratteri
–
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
Per cancellare l’indirizzo registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all’indirizzo desiderato.
[Oggetto dell'e-mail]
Digitare l’oggetto dell’e-mail.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 50 caratteri
[Corpo dell'e-mail]
Digitare il corpo dell’e-mail.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 200 caratteri
Nota
•
L’e-mail di notifica verrà inviata con il messaggio “The capacity of the SD memory card is full.” quando la scheda di memoria SD si riempie o “The SD memory card cannot be detected.” quando non si riesce a montare la scheda di memoria SD.