Sezione 3 Registrazione manuale delle immagini sulla scheda di memoria SD
Le immagini visualizzate sulla pagina “In diretta” possono essere registrate manualmente sulla scheda di memoria SD. Questo pulsante è utilizzabile soltanto quando è selezionato “Manuale” per “Trigger del salvataggio” sulla scheda [Memoria SD] sulla pagina “Base” del menu di configurazione. (→Comune)
È possibile selezionare “JPEG”, “H.264(1)” o “H.264(2)” su “Formato di registrazione” del menu di configurazione. (→Scheda di memoria SD) Quando è selezionato “JPEG” per “Formato di registrazione”, vengono registrati dati di immagine fissa. Quando è selezionato “H.264(1)” o “H.264(2)”, vengono registrati dati video.
Le immagini registrate sulla scheda di memoria SD possono essere copiate sul PC. (→10.4 Accesso e copiatura sul PC delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD [Immagini sulla scheda di memoria SD])
1.
Visualizzare la pagina “In diretta”. (→1.1 Monitoraggio di immagini da una singola telecamera)
2.
Cliccare il pulsante [SD].
→
Si aprirà la finestra di registrazione della SD.
3.
Cliccare il pulsante [Avvia] per avviare la registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD. L’indicatore dello stato di registrazione della SD si accenderà di colore rosso (→1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”) durante la registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD.
L’intervallo per il salvataggio delle immagini può essere configurato sulla scheda [Memoria SD] della pagina “Base”. (→10.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD])
4.
Cliccare il pulsante [Interrompi] per interrompere il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD.
→ L’indicatore dello stato di registrazione della SD si spegnerà.
5.
Cliccare il pulsante [Chiudi] per chiudere la finestra.
Nota
•
I dati di immagine salvati sull’unità B si possono acquisire eseguendo “Accedi img.” sulla scheda [Memoria SD] ed effettuando il login dalla finestra di autenticazione dell’utente (→10.4 Accesso e copiatura sul PC delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD [Immagini sulla scheda di memoria SD]).
La destinazione del salvataggio dei dati di immagine è una directory fissa sull’unità B. (→Sezione 24 Struttura delle directory dell’unità B)
•
Quando si clicca il pulsante [Avvia] immediatamente dopo aver cliccato il pulsante [Interrompi], il salvataggio delle immagini può non essere avviato. In questo caso, cliccare nuovamente il pulsante [Avvia].