16.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server di posta elettronica [E-Mail]
Cliccare la scheda [E-Mail] sulla pagina “Server”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il server di posta elettronica utilizzato per inviare le e-mail di allarme.
IMPORTANTE
•
Quando un terminale che riceve e-mail non è compatibile con la codifica UTF-8, è impossibile ricevere correttamente le e-mail di allarme.
[Indirizzo del server SMTP]
Digitare l’indirizzo IP o il nome dell’ospite del server SMTP utilizzato per inviare e-mail.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
[Porta SMTP]
Digitare il numero della porta alla quale vengono inviate le e-mail.
•
Numeri della porta disponibili: 1-65535
•
Regolazione predefinita: 25
I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Indirizzo del server POP]
Quando è selezionato “POP prima di SMTP” per “Tipo”, digitare l’indirizzo IP o il nome dell’ospite del server POP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
IMPORTANTE
•
Quando si digita il nome dell’ospite per “Indirizzo del server SMTP” o “Indirizzo del server POP”, è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete])
[Autenticazione]
•
Tipo
Selezionare il metodo di autenticazione per inviare e-mail dai seguenti.
–
Nessuno: Non è necessario superare alcuna autenticazione per inviare e-mail.
–
POP prima di SMTP: Innanzitutto è necessario superare l’autenticazione del server POP per utilizzare il server SMTP per inviare e-mail.
–
SMTP: È necessario superare l’autenticazione del server SMTP per inviare e-mail.
–
Regolazione predefinita: Nessuno
Nota
•
Se non si conosce il metodo di autenticazione per inviare e-mail, rivolgersi all’amministratore della rete.
•
Nome dell’utente
Digitare il nome dell’utente per accedere al server.
–
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
–
Caratteri non disponibili: " & : ; \
•
Password
Digitare la password per accedere al server.
–
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
–
Caratteri non disponibili: " &
[Indirizzo e-mail del mittente]
Digitare l’indirizzo e-mail di un mittente.
L’indirizzo e-mail digitato verrà visualizzato nella linea “Da” (mittente) delle e-mail inviate.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 128 caratteri
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).