9.3 À propos de la fenêtre de menu de configuration
Bouton [Config.]
Afficher la page “Config.”.
Bouton [En direct]
Afficher la page “En direct”.
Bouton [Base]
Affiche la page “Base”. Les fonctions de base tels que l’heure et la date et le titre de caméra vidéo ainsi que les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD ( ) peuvent être configurées dans la page “Base”. (→Chapitre 10 Configurer les paramétrages de base de la caméra vidéo [Base])
Bouton [Image/Son]
Affiche la page “Image/Son”. Les paramétrages relatifs à la qualité d’image des images, la taille de capture d’image etc.des images de caméra vidéo JPEG/H.264 peuvent être configurés à la page “Image/Son”. (→Chapitre 11 Configurer les paramétrages relatifs aux images et au son [Image/Son])
Bouton [Image]
Affiche la page “Image”. Les paramétrages relatifs à la qualité d’image des images, la taille de capture d’image etc.des images de caméra vidéo JPEG/H.264 peuvent être configurés à la page “Image”. (→Chapitre 11 Configurer les paramétrages relatifs aux images et au son [Image/Son])
Bouton [Écran décp. mult.]
Affiche la page “Écran décp. mult.”. Les caméras vidéo à utiliser pour un affichage à découpage multiple d’écran des images peuvent être enregistrées à la page “Écran décp. mult.”. (→Chapitre 12 Configurer les paramétrages d’écran à découpage multiple [Écran décp. mult.])
Bouton [Alarme]
Affiche la page “Alarme”. Les paramétrages relatifs aux occurrences d’alarme tels que les paramétrages d’action d’alarme lors d’une occurrence d’alarme, la notification d’occurrence d’alarme et les paramétrages de secteur VMD peuvent être configurés à la page “Alarme”. (→Chapitre 13 Configurer les paramétrages d’alarme [Alarme])
Bouton [Fonction avancée]
Affiche la page “Fonction avancée”. Le paramétrage relatif à la notification XML, les destinations d’informations sur la détection de visage et les paramétrages relatifs à la détection de visage peuvent être configurés à la page “Fonction avancée”. (→Chapitre 14 Configurer les paramétrages relatifs à l’identification d’image [Fonction avancée])
Bouton [Vue avancée]
Affiche la page “Vue avancée”. Les paramétrages concernant le recadrage et l’incrustation d’image en image (PiP) peuvent être configurés à “Vue avancée”. (→Chapitre 15 Configurer les paramétrages relatifs au visionnement avancé [Vue avancée])
Bouton [Gestion d’utilisateur]
Affiche la page “Gestion d’utilisateur”. Les paramétrages relatifs à l’authentification tels que les restrictions d’utilisateur et d’ordinateurs personnels pour accéder à la caméra vidéo peuvent être configurés dans la page “Gestion d’utilisateur”. (→Chapitre 16 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification [Gestion d’utilisateur])
Bouton [Serveur]
Affiche la page “Serveur”. Les paramétrages relatifs au serveur de courrier électronique, au serveur FTP et au serveur NTP auxquels la caméra vidéo accède peuvent être configurés dans la page “Serveur”. (→Chapitre 17 Configurer les paramétrages relatifs aux serveurs [Serveur])
Bouton [Réseau]
Affiche la page “Réseau”. Les paramétrages de réseau et les paramétrages relatifs aux serveurs DDNS (DNS Dynamique), SNMP (Protocole d’administration de réseau) et de transmission périodique FTP (Protocole de transfert de fichiers) peuvent être configurés à la page “Réseau”. (→Chapitre 18 Configuration des paramétrages de réseau [Réseau])
Bouton [Planification]
Affiche la page “Planification”. À la page “Planification”, il est possible de spécifier des fuseaux horaires pour permettre de recevoir une entrée d’alarme ou de permettre de démarrer la fonction de détection VMD. (→Chapitre 19 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification])
Bouton [Maintenance]
Affiche la page “Maintenance”. La vérification d’accès au système, la mise à niveau de la microprogrammation, la vérification d’état et l’initialisation du menu de configuration peuvent être exécutés à la page “Maintenance”. (→Chapitre 20 Maintenance de la caméra vidéo [Maintenance])
Titre de la caméra vidéo
Le titre de caméra vidéo dont les paramétrages sont actuellement configurés sera affiché.
Page de configuration
Les pages de chaque menu de configuration seront affichées. Il existe des onglets pour certains menus de configuration.