5.2 Transmet des images à intervalle ou période spécifiée (transmission d’image périodique FTP)
Les images peuvent être transmises à un intervalle ou une période spécifiée. Pour transmettre des images à un intervalle ou une période spécifiée, il est nécessaire de configurer les paramétrages à l’avance.
Les paramétrages de serveur FTP peuvent être configurés à l’onglet [FTP] de la page “Serveur”. (→17.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur FTP [FTP])
Il est possible de déterminer s’il faut utiliser ou non la fonction de transmission d’image périodique FTP et de configurer les paramétrages concernant des images d’alarme et la planification à l’onglet [Trans img FTP] de la page “Réseau”. (→18.6 Configurer les paramétrages relatifs à la transmission périodique FTP [Trans img FTP])
Remarque
•
Suivant la vitesse de transmission ou le trafic sur le réseau, les images risquent de ne pas être transmises suivant l’intervalle spécifié.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné autant pour la fonction de transmission d’image d’alarme que pour la fonction de transmission d’image périodique FTP, la fonction de transmission d’image d’alarme se verra attribuée la priorité sur la fonction de transmission d’image périodique FTP. Par conséquent, des images ne peuvent être transmises à l’intervalle spécifié par le paramétrage “Transmission d’image périodique FTP”.