11.7 Faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant la fonction extra zoom optique
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Extra zoom optique” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image/Son”. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs à réglage d’image, mise au point, foyer arrière, extra zoom optique, zone de confidentialité, VIQS, compensation de déformation d’objectif [Qualité d’image])
Il est possible de faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant la fonction extra zoom optique.
•
: Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Grand-angulaire”.
•
: Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur x1,0.
•
: Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Télé.”.
•
: Cliquer sur ce bouton pour ajuster les positions horizontale et verticale de l’image après zooming.
Remarque
•
Quand “2 mégapixels [16:9]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, le rapport de zoom maximum est de 3,0 fois.
•
Quand “1,3 mégapixel [16:9]” ou “1,3 mégapixel [4:3]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, le rapport de zoom maximum est de 2,0 fois.
•
Quand “3 mégapixels [4:3]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, le rapport de zoom maximum est de 3,2 fois.
IMPORTANT
•
La fonction extra zoom risque de ne pas être activée sur la position appropriée si le paramétrage de la fonction est exécuté après les paramétrages des zones de masquage (→11.4.2 Paramètre les secteurs de masquage), de la zone confidentialité (→11.8 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la “Zone de confidentialité”)), du secteur VMD (→13.6 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD]), du secteur VIQS (→11.9 Configurer le paramétrage VIQS), du secteur de recadrage (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE]), du secteur de recadrage d’incrustation d’image en image (→15.2 Configurer les paramétrages d’incrustation d’image en image [PiP]). Pour empêcher que cela se produise, effectuer le paramétrage de la fonction extra zoom optique avant d’autres paramétrages.
•
Lorsque la fonction de compensation de déformation d’objectif est utilisée, si la fonction extra zoom optique est employée, la fonction de compensation de déformation d’objectif est invalidée.