11.1 Configurer les paramétrages relatifs au mode de capture d’image [JPEG/H.264]
Cliquer l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
[Mode de capture d’image]
Sélectionner le mode de capture d’image parmi les éléments suivants.
2 mégapixels [16:9]/1,3 mégapixel [16:9]/1,3 mégapixel [4:3]/3 mégapixels [4:3]
•
Réglage implicite : 2 mégapixels [16:9]
IMPORTANT
•
Les positions des secteurs risquent de se déplacer de l’alignement quand le paramétrage “Mode de capture d’image” est modifié quand les paramétrages de secteur suivants sont configurés. Par conséquent, nous recommandons de configurer chaque paramétrage de secteur après la configuration du “Mode de capture d’image”.
–
Secteur de masque (→11.4.2 Paramètre les secteurs de masquage)
–
Zone de confidentialité (→11.8 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la “Zone de confidentialité”))
–
Secteur VMD (→13.6 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD])
–
Secteur VIQS (→11.9 Configurer le paramétrage VIQS)
–
Encadrements de recadrage (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE])
–
Secteur de recadrage d’incrustation d’image en image (→15.2 Configurer les paramétrages d’incrustation d’image en image [PiP])
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “VIQS” et que la valeur de paramètre du rapport hauteur-largeur d’image est modifiée de “4:3” à “16:9”, s’assurer que la valeur du paramètre VIQS ne dépasse pas la valeur maximum désignée.
•
Quand “3 mégapixels [4:3]” est sélectionné, les fonctions suivantes ne plus disponibles.
–
“Pré-alarme” pour l’enregistrement JPEG
–
“Qualité d’image” pour JPEG (la qualité devient “Qualité 1”)
–
H.264(2)
–
“Fichier joint d’image d’alarme” pour notification par courrier électronique
–
“Transmission FTP d’image d’alarme” pour l’alarme
–
“Transmission d’image périodique FTP” pour la transmission FTP périodique
–
“RECADRAGE”
–
“D’incrustation d’image en image”
–
“Flux de priorité”