18.2 Configurer les paramétrages HTTPS
Cliquer l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs au protocole HTTPS qui peut rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l’accès aux caméras vidéo peuvent être faits à cette page.
Les paramétrages HTTPS seront configurés selon la procédure suivante.
Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL) (→18.2.1 Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL))
Délivrance du certificat auto-signé (→18.2.2 Délivrance du certificat auto-signé (certificat de sécurité))
Délivrance de CSR (demande de signature de certificat) (→18.2.3 Délivrance de CSR (demande de signature de certificat))
Installation du certificat de serveur (→18.2.4 Installation du certificat de serveur)
Configuration du protocole de connexion (→18.2.5 Configuration du protocole de connexion)
Remarque
•
Pour utiliser le certificat de serveur, vous devez solliciter l’approbation et la délivrance du certificat de serveur par CA.
•
Soit le certificat auto-signé soit le certificat de serveur est disponible. Si les deux sont installés, le certificat de serveur sera utilisé avant le certificat auto-signé.