11.6 Configurer le parametrage de foyer arrière (Menu de configuration de “Tirage arrière”) (WV-SP509/WV-SP508)
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Tirage arrière” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image/Son”. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs à réglage d’image, mise au point, foyer arrière, extra zoom optique, zone de confidentialité, VIQS, compensation de déformation d’objectif [Qualité d’image])
Le foyer arrière est réglé en déplaçant le capteur MOS de la caméra vidéo jusqu’à la position optimale.
Les réglages manuel et automatique sont disponibles.
La fonction de tirage arrière automatique de foyer arrière permet aux utilisateurs de corriger l’écart de mise au point des images lors de la permutation entre les images couleur et les images monochromatiques.
[Tirage ar. auto.]
La fonction de tirage arrière automatique démarre automatiquement le réglage de foyer arrière basé sur un sujet photographique situé au centre de l’écran en cliquant sur le bouton [Exécuter].
[Mise au point]
Le réglage de foyer arrière peut être réglé manuellement.
•
Bouton [Près] : Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position “Près”.
•
Bouton [Réinit.] : Cliquer sur ce bouton pour réinitialiser le mise au point sur sa valeur de réglage implicite.
•
Bouton [Loin] : Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point vers le côté “Loin”.
[Méthode de réglage]
Sélectionner la méthode de réglage de foyer arrière après commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc.
•
Automatique: Ajuste la fonction de réglage de tirage arrière automatiquement et corrige l’écart de mise au point lors de la commutation entre les images couleur et les images monochromatiques.
•
Préréglage: Exécute le mouvement de préréglage de chaque position de foyer arrière spécifiée lors de la commutation entre les images couleur et les images monochromatiques. La position préréglée est la dernière position de foyer arrière spécifiée, qui a été automatiquement mémorisée pour chacune des images couleur et des images monochromatiques.
•
Fixe: Fixe la position après le réglage de foyer arrière soit automatiquement soit manuellement.
•
Réglage implicite : Automatique
Bouton [Fermer]
Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Tirage arrière”.