8.1 Fonctions de sécurité équipées
Les fonctions de sécurité suivantes sont intégrées dans cette caméra vidéo.
Restrictions d’accès par authentification d’hôte et authentification d’utilisateur
Il est possible d’imposer des restrictions à des utilisateurs en termes d’accès à la caméra vidéo en paramétrant l’authentification d’hôte et/ou l’authentification d’utilisateur sur “Activé”. (→16.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’utilisateur [Auth. util.], 16.2 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’hôte [Auth. hôte])
Restrictions d’accès en modifiant le port HTTP
Il est possible d’empêcher un accès illégal tel qu’un scannage de ports, etc. en modifiant le numéro de port HTTP. (→Commun)
Accéder au cryptage par la fonction HTTPS
Il est possible de rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l’accès aux caméras vidéo en utilisant la fonction HTTPS. (→18.2 Configurer les paramétrages HTTPS)
IMPORTANT
•
La conception et les contre-mesures de sécurité renforcée empêchant toute fuite d’information telles que les données d’image, les informations d’authentification (le nom d’utilisateur et le mot de passe), les informations d’e-mail d’alarme, les informations de serveur FTP, les informations de serveur DDNS, etc. Exécutez les contre-mesures tels que la restriction d’accès (en utilisant l’authentification d’utilisateur) ou accéder au cryptage (en utilisant la fonction HTTPS).
•
Après que la caméra vidéo soit accédée par l’administrateur, s’assurer de fermer le navigateur comme moyen de sécurité supplémentaire.
•
Changer le mot de passe d’administrateur périodiquement comme sécurité supplémentaire.
Remarque
•
En cas d’échec d’authentification d’utilisateur (erreur d’authentification) 8 fois consécutives en moins de 30 secondes en utilisant la même adresse IP (ordinateur personnel), l’accès à la caméra vidéo sera refusé pendant un moment.