11.5 Configurer le parametrage de mise au point (Menu de configuration de “Mise au point”) (WV-SW559/WV-SW558/WV-SF549/WV-SF548/WV-SF539/WV-SF538)
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Mise au point” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image/Son”. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs à réglage d’image, mise au point, foyer arrière, extra zoom optique, zone de confidentialité, VIQS, compensation de déformation d’objectif [Qualité d’image])
Faire le paramétrage de mise au point en déplaçant la mise au point de l’objectif jusqu’à la position appropriée.
Les réglages manuel et automatique sont disponibles.
La fonction de mise au point automatique permet aux utilisateurs de corriger l’écart de mise au point lors de la permutation entre les images couleur et les images monochromatiques.
[Mise au point automatique]
La fonction de mise au point automatique démarre automatiquement le réglage de mise au point basé sur un sujet photographique situé au centre de l’écran en cliquant sur le bouton [Exécuter].
[Mise au point]
Le réglage de mise au point peut être réglé manuellement.
•
Bouton [Près] : Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position “Près”.
•
Bouton [Réinit.] : Cliquer sur ce bouton pour réinitialiser le mise au point sur sa valeur de réglage implicite.
•
Bouton [Loin] : Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point vers le côté “Loin”.
[Méthode de réglage]
Sélectionner la méthode de réglage de mise au point après commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc.
•
Automatique: Ajuste la fonction de réglage de mise au point automatiquement et corrige l’écart de mise au point lors de la commutation entre les images couleur et les images monochromatiques.
•
Préréglage: Exécute le mouvement de préréglage de chaque position de mise au point spécifiée lors de la commutation entre les images couleur et les images monochromatiques. La position préréglée est la dernière position de mise au point spécifiée, qui a été automatiquement mémorisée pour chacune des images couleur et des images monochromatiques.
•
Fixe: Fixe la position après le réglage de mise au point soit automatiquement soit manuellement.
•
Réglage implicite : Automatique
Bouton [Fermer]
Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Mise au point”.