11.3 Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.264 [JPEG/H.264]
Haga clic en la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.264 tales como los de “Velocidad en bits máx.(por cliente)”, “Tamaño de captura de imagen”, “Calidad de imagen”, etc. en esta sección. Para los ajustes relacionados con las imágenes JPEG, consulte la 11.2 Configure los ajustes relacionados con las imágenes JPEG [JPEG/H.264].
H.264(1)/H.264(2)
[Transmisión de H.264]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben transmitirse las imágenes H.264.
•
On: Se transmiten las imágenes H.264.
•
Off: No se transmiten las imágenes H.264.
•
Ajuste predeterminado: On
Nota
•
Cuando se ha seleccionado “3 megapíxeles [4:3]” para el “Modo de captura de imagen”, sólo “H.264(1)”estará disponible.
•
Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de H.264” en “H.264(1)” o “H.264(2)”, podrán visualizarse imágenes H.264 o imágenes JPEG en la página “En directo”.
•
Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de H.264” en “H.264(1)” y “H.264(2)”, podrán visualizarse imágenes H.264 empleando otros dispositivos con cada ajuste.
•
Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de H.264” en “H.264(1)” y “H.264(2)”, es posible que algunas veces el intervalo de transmisión de imágenes JPEG sea más largo.
[Modo de Internet (por HTTP)]
Seleccione “On” para transmitir imágenes H.264 por Internet. Podrá transmitir imágenes H.264 sin cambiar los ajustes del enrutador de banda ancha configurados para transmisión de imágenes JPEG.
•
On: Se transmitirán las imágenes H.264 y el audio empleando el puerto HTTP. Para ver más información sobre los ajustes del número de puerto HTTP, consulte la [Puerto HTTP].
•
Off: Se transmitirán las imágenes H.264 y el audio empleando el puerto UDP.
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Cuando se seleccione “On”, sólo estará disponible “Puerto unicast (AUTO)” para “Tipo de transmisión”.
•
Cuando se seleccione “On”, es posible que las imágenes H.264 tarden un poco en empezar a visualizarse.
•
Cuando se seleccione “On”, es posible que las imágenes H.264 no se visualicen dependiendo del número de usuarios que accedan simultáneamente, de la disponibilidad de datos de audio, etc.
•
Cuando se seleccione “On”, sólo estará disponible el acceso IPv4.
[Tamaño de captura de imagen]
Seleccione uno de los siguientes tamaños de captura de imágenes.
Cuando se selecciona “2 megapíxeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
–
H.264(1): 1920x1080/640x360/320x180
–
H.264(2): 640x360/320x180
Cuando se selecciona “1,3 megapíxeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1280x720*1/640x360/320x180
Cuando se selecciona “1,3 megapíxeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960*1/VGA/QVGA
Cuando se selecciona “3 megapíxeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960 fija
•
Ajuste predeterminado:
–
H.264(1): 1920x1080
–
H.264(2): 640x360
[Prioridad de transmisión]
Seleccione una de las siguientes prioridades de transmisión para imágenes H.264.
•
Velocidad en bits constante: Las imágenes H.264 se transmitirán con la velocidad en bits seleccionada para “Velocidad en bits máx.(por cliente) *”.
•
Prioridad de velocidad de fotogramas: Las imágenes H.264 se transmitirán con la velocidad en fotogramas seleccionada para “Velocidad en fotogramas*”.
•
Mejor logro: De acuerdo con el ancho de banda de la red, las imágenes H.264 se transmitirán con una velocidad en bits que variará entre las velocidades en bits máxima y mínima que se hayan ajustado para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”.
•
VBR avanzada: Las imágenes H.264 se transmitirán con la velocidad en fotogramas seleccionada para “Velocidad en fotogramas*”. Las imágenes se transmiten de modo que la velocidad de transmisión media durante el período especificado para “Período tiempo de control” sea de la velocidad en bits seleccionada para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”.
•
Ajuste predeterminado: Prioridad de velocidad de fotogramas
Nota
•
Cuando se selecciona “Prioridad de velocidad de fotogramas” o “VBR avanzada” para “Prioridad de transmisión”, es posible que se limite más el número de usuarios que pueden acceder a la cámara (pueden llegar a ser menos de 10).
[Velocidad en fotogramas*]
Seleccione una de las siguientes velocidades en fotogramas para H.264.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Ajuste predeterminado: 30fps*
Nota
•
Este ajuste está disponible cuando se ha seleccionado “Prioridad de velocidad de fotogramas” o “VBR avanzada” para “Prioridad de transmisión”.
•
La “Velocidad en fotogramas*” se restringe con la “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”. Por tal razón, la velocidad en fotogramas puede ser más lenta que el valor especificado cuando se seleccione cualquier valor con un asterisco (*).
•
Para “H.264(1)”, cuando se selecciona “Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps” para “Velocidad en fotogramas” de imagen dentro de imagen, la velocidad en fotogramas se limita a un máximo de 15fps. Para habilitar una velocidad en fotogramas máxima de 30fps, seleccione “Principal: 30fps/ Secundaria: 1fps” para “Velocidad en fotogramas”.
•
Para “H.264(2)”, cuando se selecciona “Acción de alarma 1”, “Acción de alarma 2” o “Acción de alarma 2” para “Modo de imagen dentro de imagen” de la imagen dentro de imagen, la velocidad en fotogramas se limita a un máximo de 15fps. Para habilitar una velocidad en fotogramas máxima de 30fps, seleccione “Acción de alarma 2” u “Off” para “Modo de imagen dentro de imagen”.
[Nivel tolerable de sincr.]
Seleccione hasta qué punto la velocidad en bits puede exceder la “Velocidad en bits máx.(por cliente)*” entre las opciones siguientes.
Alt/Med/Baj
Ajuste predeterminado: Baj
Nota
•
Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona “VBR avanzada” para “Prioridad de transmisión”.
[Período tiempo de control]
Seleccione uno de los siguientes períodos de tiempo en el que se deba controlar la velocidad en bis. Las imágenes se transmiten de modo que la velocidad de transmisión media durante el período seleccionado sea la velocidad en bits seleccionada para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”.
1h/6h/24h/1 semana
Ajuste predeterminado: 24h
Nota
•
Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona “VBR avanzada” para “Prioridad de transmisión”.
[Velocidad en bits máx.(por cliente)*]
Seleccione una de las siguientes velocidades en bits de H.264 por cliente. Cuando se seleccione “Mejor logro” para “Prioridad de transmisión”, ajuste las velocidades en bits máxima y mínima.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps */ 6144kbps */ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*
•
Ajuste predeterminado:
–
H.264(1): 4096kbps*
–
H.264(2): 1536kbps*
* El margen de velocidades en bits que puede configurare para velocidades en bits de H.264 difiere según el “Tamaño de captura de imagen”.
•
QVGA, VGA, 320x180, y 640x360: 64kbps - 4096kbps *
•
1280x960 y 1280x720: 256kbps* - 8192kbps *
•
1920x1080: 512kbps* - 14336kbps*
Nota
•
Cuando se seleccione “14336kbps”, el número de usuarios que podrán acceder a las imágenes H.264 se limitará a “1”. (Sólo un usuario podrá acceder a las imágenes H.264.)
•
La velocidad en bits de H.264 se restringe con “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” de la ficha [Red] de la página “Red” (→18.1 Configure los ajustes de la red [Red]). Por tal razón, la velocidad en bits puede ser más lenta que el valor cuando se seleccione cualquier valor con un asterisco (*) a la derecha.
[Calidad de imagen]
Seleccione una de las siguientes calidades de imagen para las imágenes H.264.
Baj(Prioridad en el movimiento)/ Normal/ Buena(Prioridad en la calidad de imagen)
•
Ajuste predeterminado: Normal
Nota
•
Este ajuste está disponible cuando se ha seleccionado “Velocidad en bits constante” o “Mejor logro” para “Prioridad de transmisión”.
[Intervalo de actualización]
Seleccione un intervalo (intervalo de I-fotogramas; 0,2 - 5 segundos) para actualizar las imágenes H.264 visualizadas.
Si se utiliza en un entorno de red en el que ocurren errores con frecuencia, acorte el intervalo de actualización para H.264 para reducir las distorsiones de imagen. Sin embargo, el intervalo de actualización puede ser más largo que el valor ajustado.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Ajuste predeterminado: 1s
[Tipo de transmisión]
Seleccione uno de los siguientes tipos de transmisión para las imágenes H.264.
•
Puerto unicast (AUTO): Pueden acceder a una misma cámara al mismo tiempo hasta 14 usuarios. “Puerto unicast1(Imagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” se seleccionarán automáticamente cuando se transmitan imágenes y audio desde la cámara. Cuando no sea necesario fijar el número de puerto para la transmisión de imágenes H.264, como cuando se emplea en un entorno LAN en particular, se recomienda seleccionar “Puerto unicast (AUTO)”.
•
Puerto unicast (MANUAL): Pueden acceder a una misma cámara al mismo tiempo hasta 14 usuarios. Es necesario seleccionar “Puerto unicast1(Imagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” para transmitir imágenes y audio desde la cámara.
Podrá fijarse el número de puerto del enrutador utilizado para la transmisión de imágenes H.264 a través de Internet ajustando “Puerto unicast (MANUAL)” (→18.1 Configure los ajustes de la red [Red]). Consulte el manual de instrucciones del enrutador utilizado.
•
Multicast: Pueden acceder a una misma cámara al mismo tiempo un número ilimitado de usuarios. Complete el campo de entrada de “Dirección de multicast”, “Puerto de multicast” y “TTL multicast/Límite HOP” para transmitir imágenes H.264 con multicast. Consulte la 1.1 Observación de las imágenes de una sola cámara para encontrar más información sobre el número máximo de accesos concurrentes.
•
Ajuste predeterminado: Puerto unicast (AUTO)
[Puerto unicast1(Imagen)]*2 /[Puerto unicast]*2
Introduzca el número de puerto unicast (utilizado para transmitir imágenes desde la cámara).
•
Número de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
•
Ajuste predeterminado:
–
H.264(1): 32004
–
H.264(2): 32014
[Puerto unicast2(Audio)]*2
Introduzca el número de puerto unicast (utilizado para transmitir el audio desde la cámara).
•
Número de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
•
Ajuste predeterminado:
–
H.264(1): 33004
–
H.264(2): 33014
[Dirección de multicast]*3
Introduzca la dirección IP multicast. Las imágenes y el audio se transmitirán a la dirección IP designada.
•
Dirección IPv4 disponible: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Dirección IPv6 disponible: Dirección multicast que empieza con “AVA RÁP”
•
Ajuste predeterminado:
–
H.264(1): 239.192.0.20
–
H.264(2): 239.192.0.21
Nota
•
Introduzca una dirección IP de multicast después de haber comprobado la dirección multicast disponible.
[Puerto de multicast]*3
Introduzca el número de puerto multicast (utilizado para transmitir imágenes desde la cámara).
•
Número de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
•
Ajuste predeterminado: 37004
Nota
•
Cuando se transmita el audio desde la unidad, el número de puerto a utilizarse será el número de puerto multicast más “1000”.
[TTL multicast/Límite HOP]*3
Introduzca un valor para “TTL multicast/Límite HOP”.
•
Valor disponible: 1-254
•
Ajuste predeterminado: 16
IMPORTANTE
•
Cuando transmita una imagen H.264 a través de una red, es posible que algunas veces no se visualice la imagen transmitida dependiendo de los ajustes de un servidor proxy o de un servidor de seguridad. En este caso, consulte al administrador de la red.
•
Cuando el PC utilizado tiene dos o más tarjetas de interfaz de la red instaladas, la tarjeta(s) de interfaz de la red no utilizada(s) para la recepción de imágenes deberá(n) invalidarse para visualizar las imágenes empleando el puerto multicast.
[Uniformar la visualización de vídeo en el explorador (almacenamiento intermedio)]
Efectúe los ajustes para visualizar las imágenes de cámara en el software de visualización.
•
On: Las imágenes se guardan temporalmente en el ordenador y se visualizan con más uniformidad.
•
Off: Las imágenes se visualizan en tiempo real y no se guardan en el ordenador.
•
Ajuste predeterminado: On
*1
Es imposible configurar este ajuste para H.264(1) y H.264(2) simultáneamente.
*2
Es necesario designar el número de puerto Unicast cuando se seleccione “Puerto unicast (MANUAL)” para “Tipo de transmisión”.
*3
Es necesario designar la dirección IP Multicast cuando se seleccione “Multicast” para “Tipo de transmisión”.