11.1 Configure los ajustes relacionados con el modo de captura de imagen [JPEG/H.264]
Haga clic en la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
[Modo de captura de imagen]
Seleccione uno de los siguientes modos de captura de imágenes.
2 megapíxeles [16:9]/1,3 megapíxeles [16:9]/1,3 megapíxeles [4:3]/3 megapíxeles [4:3]
•
Ajuste predeterminado: 2 megapíxeles [16:9]
IMPORTANTE
•
Las posiciones de las áreas pueden salirse de alineación cuando se cambia el ajuste de “Modo de captura de imagen” al configurar los siguientes ajustes de áreas. Por lo tanto, le recomendamos que configure cada ajuste de área después de haber configurado el “Modo de captura de imagen”.
–
Área de máscara (→11.4.2 Ajuste de las áreas de máscara)
–
Zona privada (→11.8 Configure los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de “Zona privada”))
–
Área VMD (→13.6 Configure los ajustes de VMD [Área VMD])
–
Área VIQS (→11.9 Configure el ajuste de VIQS)
–
Delimitadores de recorte (→15.1 Configuración de los ajustes relacionados con el recorte [RECORTAR])
–
Área de recorte de imagen dentro de imagen (→15.2 Configuración de los ajustes de imagen dentro de imagen [PiP])
Nota
•
Cuando se selecciona “On” para “VIQS” y se cambia el valor de ajuste para la relación de aspecto de “4:3” a “16:9”, asegúrese de que el valor del ajuste de VIQS no exceda el margen máximo designado.
•
Cuando se ha seleccionado “3 megapíxeles [4:3]”, no pueden utilizarse las funciones siguientes.
–
“Pre-alarma” para grabación de JPEG
–
“Calidad de imagen” para JPEG (la calidad pasa a ser la “Calidad 1”)
–
H.264(2)
–
“Adjuntar imagen de alarma” para notificación por correo
–
“Transmisión FTP de imágenes de alarma” para alarma
–
“Transmisión periódica de imágenes de FTP” para Transmisión periódica de FTP
–
“RECORTAR”
–
“Modo de imagen dentro de imagen”
–
“Clasificación de prioridad”