16.3 Configuración de los ajustes relacionados con la continuidad de prioridades [Sistema]
Haga clic en la ficha [Sistema] de la página “Gestión usuarios”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
La descripción siguiente es de la configuración de la continuidad de prioridades con la que pueden transmitirse las imágenes sin deterioro de la calida de imagen ni del intervalo de actualización cuando varios usuarios están accediendo simultáneamente.
Clasificación de prioridad
[Activación]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe emplearse la continuidad de prioridades.
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Cuando se selecciona “On” para “Activación” de “Clasificación de prioridad”, puede limitarse el número de usuarios que pueden acceder a la cámara.
[Dirección IP de destino(1)]
Introduzca la dirección IP del primer destino.
[Dirección IP de destino(2)]
Introduzca la dirección IP del segundo destino.
[Tipo de clasificación]
Seleccione “JPEG”, “H.264(1)” o “H.264(2)”.
•
JPEG: Se transmitirán imágenes JPEG.
•
H.264(1): Se transmitirán imágenes H.264(1).
•
H.264(2): Se transmitirán imágenes H.264(2).
•
Ajuste predeterminado: JPEG
Nota
•
Cuando se seleccione “Mejor logro” para “Prioridad de transmisión” de “H.264”, la velocidad en bits variará entre la velocidad máxima y la mínima mientras se transmiten las imágenes.
[Intervalo de actualización*]
Seleccione uno de los siguientes intervalos de actualización.
Este ajuste sólo se valida cuando se selecciona “JPEG” para “Tipo de clasificación”.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Ajuste predeterminado: 1fps
Nota
•
Cuando se selecciona “On” para “Transmisión de H.264”, es posible que el intervalo de transmisión sea más largo que el valor ajustado cuando se selecciona cualquier valor con un asterisco (*) a la derecha.
[Tamaño de captura de imagen]
Seleccione uno de los siguientes tamaños de captura de imágenes.
Cuando se selecciona “2 megapíxeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1920x1080/640x360/320x180
Cuando se selecciona “1,3 megapíxeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1280x720/640x360/320x180
Cuando se selecciona “1,3 megapíxeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960/VGA/QVGA
•
Ajuste predeterminado: 1920x1080
Nota
•
Cuando se ha seleccionado “3 megapíxeles [4:3]” para el “Modo de captura de imagen”, no puede utilizarse “Clasificación de prioridad”.