1.3 Para mirar las imágenes de recorte
Las imágenes de ángulo completo y las imágenes con recorte pueden transmitirse al mismo tiempo.
La función de recorte debe configurarse para poder transmitir las imágenes con recorte. (→15.1 Configuración de los ajustes relacionados con el recorte [RECORTAR])
Las imágenes H.264(2) o JPEG (VGA/QVGA/640x360/320x180) pueden ajustarse como imágenes con recorte.
Haciendo coincidir los ajustes de los botones [Compresión] y [Continuidad] de la página “En directo” con los ajustes de “RECORTAR” (“H.264”, “JPEG(VGA)/JPEG(640x360)”, o “JPEG(QVGA)/JPEG(320x180)”) configurados en la ficha [JPEG/H.264], ls imágenes con recorte se visualizarán en la pantalla de [RECORTAR] de la página “En directo” y en el área principal.
Recortar
Podrá recortar las áreas que desee supervisar.
Ajustando varias áreas de recorte, podrán visualizarse hasta 4 áreas en una secuencia.
Visualización de secuencia empleando la función de recorte
Nota
•
La función de recorte sólo puede utilizarse cuando se selecciona “2 megapíxeles [16:9]”, “1,3 megapíxeles [16:9]” o “1,3 megapíxeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”.