15.1 Configuración de los ajustes relacionados con el recorte [RECORTAR]
Haga clic en la ficha [RECORTAR] de la página “Vista avanzada”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con el recorte pueden configurarse en esta página.
[RECORTAR]
Seleccione si las imágenes de recorte deben transferirse como “JPEG” o “H.264(2)”.
Off: no se transmiten las imágenes de recorte.
H.264(2): Se transmite H.264(2) como imágenes de recorte.
JPEG(VGA)/JPEG(640x360): Se transmite JPEG con una resolución de VGA o 640x360 como imágenes de recorte.
JPEG(QVGA)/JPEG(320x180): Se transmite JPEG con una resolución de QVGA o 320x180 como imágenes de recorte.
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
La función de recorte puede utilizarse cuando se selecciona “2 megapíxeles [16:9]”, “1,3 megapíxeles [16:9]” o “1,3 megapíxeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”.
•
El cambio de los ajustes de recorte detiene temporalmente la transmisión.
Ajuste de área de recorte
Visualización de imagen completa
Se visualiza la imagen de ángulo completo de la cámara.
Delimitador de recorte
Visualiza el área de recorte ajustada. Pueden ajustarse hasta 4 áreas. Cuando se ha ajustado, los números se asignan automáticamente y se visualizan en la parte superior izquierda del área de recorte. Cuando se ajuste un área, el área seleccionada se delimitará en rojo. Las otras áreas se delimitarán en blanco. Se configura de antemano un delimitador de recorte en la posición predeterminada.
La posición del delimitador de recorte puede moverse haciendo clic y manteniendo pulsado el botón en el marco configurado y moviéndolo después.
Si se hace clic fuera del delimitador se agrega un nuevo delimitador. Se seleccionan los nuevos delimitadores agregados.
Las continuidades reproducidas que se han configurado con recorte emplean la misma área de recortes que la visualización de [RECORTAR]. Por lo tanto, si se cambia el delimitador de recorte, el área de recorte de las transmisiones de continuidad configuradas con recortes se cambia de acuerdo con los ajustes del delimitador de recorte.
[Secuencia]
Empleando un máximo de 4 delimitadores de recorte, determine si debe operarse la secuencia con los ajustes siguientes. La secuencia opera en el orden de los números asignados a los delimitadores de recorte.
Off/5s/10s/20s/30s
•
Ajuste predeterminado: Off
Botón [Borrar]
Se borran los delimitadores seleccionados visualizados en rojo. Cuando se borran el delimitador seleccionado, se selecciona el delimitador con el número más bajo. Si se hace clic en el botón [Borrar] cuando sólo hay 1 delimitador, se mueve el delimitador a la posición predeterminada. Si se hace clic en el botón [Borrar] cuando sólo hay 1 delimitador y está en la posición predeterminada, no se borra el delimitador.
Botón [Ajustar]
Se aplica al delimitador y a los ajustes de la secuencia.
IMPORTANTE
•
El delimitador de recorte puede salirse de alineación cuando se cambia el ajuste de “Modo de captura de imagen”. Asegúrese de verificar el delimitador de recorte después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.
•
El delimitador de recorte puede salirse de alineación cuando se cambia el ajuste de “Zoom óptico extra”. Asegúrese de verificar el delimitador de recorte después de cambiar el ajuste de “Zoom óptico extra”.
•
La alineación del delimitador de recorte visualizado durante la configuración puede estar algo cambiada después de hacer clic en el botón [Ajustar].
•
La función de recorte no puede utilizarse cuando se utiliza la función de imagen dentro de imagen. Cuando utilice la función de recorte, seleccione “Off” para “PiP”.