6.1 Cuando se seleccione “JPEG” para “Formato de grabación” de la tarjeta de memoria SD
El historial de los siguientes registros cronológicos se visualizará en forma de lista.
•
Registro cronológico de alarmas: Se visualizarán los registros cronológicos de las alarmas que hayan ocurrido tales como la hora y la fecha de ocurrencia de las alarmas y el tipo de alarma.
•
Reg. cronológico manual/prog. horario: Se visualizarán los registros cronológicos archivados en la tarjeta de memoria SD cuando se han grabado manualmente las imágenes o durante el período del programa horario.
•
Registro de errores de trans. de FTP: Se visualizarán los registros cronológicos archivados cuando ha fallado la función de transmisión periódica de imágenes de FTP.
Sólo podrá visualizarse cada lista de registros cronológicos cuando se seleccione “On” para “Guardar registros cronológicos” en la ficha [Registro] de la página “Básica” (→10.4 Configure los ajustes relacionados con los registros cronológicos [Registro] (WV-SW559/WV-SP509/WV-SF549/WV-SF539)) respectivamente.
1.
Visualice la página “En directo”. (→1.1 Observación de las imágenes de una sola cámara)
2.
Haga clic en el botón [Lista].
→
La lista de registros cronológicos se visualizará en una nueva ventana abierta (ventana de la lista de registros cronológicos).
Número de datos listados
IMPORTANTE
•
Sólo un usuario puede operar la ventana de la lista de registros cronológicos. Los otros usuarios no pueden acceder a la ventana de la lista de registros cronológicos.
Nota
•
Cuando se seleccione “No usar” para “Tarjeta de memoria SD”, no se visualizarán la lista de “Reg. cronológico manual/prog. horario” ni la lista “Registro de errores de trans. de FTP”.
3.
Haga clic en el tipo de registro cronológico que desee numerados debajo de “Registro” para visualizar la lista de registros cronológicos.
→ Se visualizará la lista de registros cronológicos del tipo de registro cronológico seleccionado.
Nota
•
Cuando se guardan imágenes en la tarjeta de memoria SD, la imagen podrá visualizarse haciendo clic Hora y fecha. (→10.2 Configure los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD] (WV-SW559/WV-SP509/WV-SF549/WV-SF539))
Acerca de la ventana de la lista de registros cronológicos
Número de datos listados
Se visualizarán el número total de registros cronológicos del tipo de registro cronológico seleccionado y el número del registro cronológico visualizado al principio de la lista de registros cronológicos.
Nota
•
Introduzca el número de registro cronológico deseado y presione la tecla de introducción [Intro] del teclado. Se visualizará el registro cronológico del número designado al principio de la lista de registros cronológicos.
Botón [Arriba]
Haga clic en este botón para visualizar el registro cronológico listado al principio.
Botón [Pág antes]
Haga clic en este botón para visualizar la página anterior de la lista de registros cronológicos.
Nota
•
Cuando se mantiene presionado el botón del ratón mientras se pone el puntero del ratón sobre el botón [Pág antes], se reducirá el número del registro cronológico visualizado. Cuando se suelte el botón del ratón, se detendrá la reducción del número del registro cronológico y el número del registro cronológico visualizado en el momento en que se soltó el botón del ratón quedará al principio de la página actualmente visualizada.
Botón [Pág. sig.]
Haga clic en este botón para visualizar la página siguiente de la lista de registros cronológicos.
Nota
•
Cuando se mantiene presionado el botón del ratón mientras se pone el puntero del ratón sobre el botón [Pág. sig.], se incrementará el número del registro cronológico visualizado. Cuando se suelte el botón del ratón, se detendrá el incremento del número del registro cronológico y el número del registro cronológico visualizado en el momento en que se soltó el botón del ratón quedará al principio de la página actualmente visualizada.
Botón [Última]
Haga clic en este botón para visualizar el registro cronológico listado al final.
[Hora y fecha]
Se visualizará la hora y la fecha en que se archivó cada registro cronológico.
Nota
•
Cuando se seleccione “Off” para “Formato de visualización de la hora” (→10.1 Configure los ajustes básicos [Básica]), se visualizará la hora y fecha de la ocurrencia de la alarma en el formato de 24 horas.
•
Los tiempos de grabación de los registros cronológicos son como sigue.
•
Registro cronológico de alarmas: La hora y la fecha de la ocurrencia de la alarma se archivarán como un registro cronológico.
•
Reg. cronológico manual/prog. horario: La hora y la fecha en que se inició manualmente la grabación de las imágenes en la tarjeta de memoria SD o durante el período del programa horario se archivarán como un registro cronológico. Cuando las imágenes se graban secuencialmente, los registros cronológicos se archivarán a cada hora en punto (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Sin embargo, dependiendo del motivo fotográfico y del ajuste utilizado, los registros cronológicos pueden rellenarse en períodos de más de una hora.
•
Registro de errores de trans. de FTP: Los registros cronológicos se archivarán cada hora.
[Evento]
Se visualizará el tipo de evento. Los tipos de eventos se visualizarán sólo cuando se visualice la lista de registros cronológicos de alarmas.
•
TRM1: Entrada de alarma por alarma en el terminal 1
•
TRM2: Entrada de alarma por alarma en el terminal 2
•
TRM3: Entrada de alarma por alarma en el terminal 3
•
VMD: Alarma mediante alarma de VMD
•
COM: Alarma mediante alarma de comando
[Tarjeta de memoria SD]
Se visualizarán la capacidad disponible y la capacidad original de la tarjeta de memoria SD.
Las descripciones visualizadas son las mismas descripciones visualizadas en “Capacidad remanente” de la ficha [Tarjeta memoria SD]. (→Información sobre la tarjeta de memoria SD)
Botón [Borrar]
Haga clic en este botón para borrar la lista de registros cronológicos actualmente visualizada.
Cuando se emplea la tarjeta de memoria SD, también se borrarán las imágenes asociadas con la lista de registros cronológicos.
IMPORTANTE
•
Cuando se han guardado muchas imágenes en la tarjeta de memoria SD, el borrado completo puede tardar varias horas. (Por ejemplo, para borrar 1 GB de imágenes JPEG, puede tardarse aproximadamente 1 hora.) En tales casos, formatee la tarjeta de memoria SD. Tenga presente que al formatear la tarjeta de memoria SD se borran todas las imágenes guardadas. (→Información sobre la tarjeta de memoria SD)
•
Durante el proceso de borrado, sólo se guardarán registros cronológicos y será imposible volver a grabar las imágenes.
•
No desconecte la alimentación de la cámara hasta haberse completado el borrado. Cuando se desconecta la alimentación de la cámara durante el proceso de borrado, es posible que queden algunas imágenes en la tarjeta de memoria SD. En este caso, haga clic en el botón [Borrar] en la ventana de la misma lista de registros cronológicos utilizada para borrar los registros cronológicos.
Botón [Descargar]
Haga clic en este botón para descargar en el PC como un archivo todos los registros cronológicos de la lista de registros cronológicos seleccionada.
Botón [Cerrar]
Haga clic en este botón para cerrar la ventana de la lista de registros cronológicos.