17.1 Configure los ajustes relacionados con el servidor de correo electrónico [Correo electrónico]
Haga clic en la ficha [Correo electrónico] de la página “Servidor”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con el servidor de correo utilizado para enviar el correo de alarma pueden configurarse en esta página.
IMPORTANTE
•
Cuando un terminal que recibe correo electrónico no es compatible con la codificación UTF-8, no podrá recibir correctamente el correo de alarma.
[Dirección del servidor SMTP]
Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor SMTP utilizado para enviar el correo electrónico.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
[Puerto SMTP]
Introduzca el número de puerto al que se envía el correo electrónico.
•
Número de puerto disponible: 1 - 65535
•
Ajuste predeterminado: 25
Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Dirección del servidor POP]
Cuando se seleccione “POP antes de SMTP” para “Tipo”, introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor POP.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
IMPORTANTE
•
Cuando introduzca el nombre del anfitrión para “Dirección del servidor SMTP” o “Dirección del servidor POP”, será necesario configurar el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la página “Red”. (→18.1 Configure los ajustes de la red [Red])
[Autenticación]
•
Tipo
Seleccione uno de los siguientes métodos de autenticación para enviar correo electrónico.
–
Ninguno: No es necesario borrar ninguna autenticación para enviar correo electrónico.
–
POP antes de SMTP: Es necesario borrar primero la autenticación del servidor POP para emplear el servidor SMTP para enviar correo electrónico.
–
SMTP: Es necesario borrar la autenticación del servidor SMTP para enviar correo electrónico.
–
Ajuste predeterminado: Ninguno
Nota
•
Cuando no sepa el método de autenticación para enviar correo electrónico, consulte al administrador de la red.
•
Nombre de usuario
Introduzca el nombre de usuario para acceder al servidor.
–
Número de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
–
Caracteres no disponibles: " & : ; \
•
Contraseña
Introduzca la contraseña para acceder al servidor.
–
Número de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
–
Caracteres no disponibles: " &
[Dirección de correo electrónico del remitente]
Introduzca la dirección de correo electrónico del remitente.
La dirección de correo introducida se visualizará en la línea “De” (remitente) de los correos enviados.
•
Número de caracteres disponibles: 3 - 128 caracteres
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).