11.7 Ajuste el campo de visión angular empleando la función del zoom óptico extra
Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Zoom óptico extra” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→11.4 Configure los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, distancia focal posterior, enfoque, zoom óptico extra, zona privada, VIQS y compensación de la distorsión del objetivo [Calidad de imagen])
Podrá ajustar el campo de visión angular empleando la función del zoom óptico extra.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Gran Angular”.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Tele”.
•
: Haga clic en este botón para ajustar las posiciones horizontal y vertical de la imagen después de haber efectuado el zoom.
Nota
•
Cuando se haya seleccionado “2 megapíxeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”, la relación de zoom máxima será de x3,0.
•
Cuando se haya seleccionado “1,3 megapíxeles [16:9]” o “1,3 megapíxeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, la relación de zoom máxima será de x2,0.
•
Cuando se haya seleccionado “3 megapíxeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, la relación de zoom máxima será de x3,2.
IMPORTANTE
•
Es posible que la función de zoom óptico extra no pueda activarse en la posición adecuada si se efectúa el ajuste para la función después de haber configurado los ajustes para las áreas de máscara (→11.4.2 Ajuste de las áreas de máscara), zona privada (→11.8 Configure los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de “Zona privada”)), área de VMD (→13.6 Configure los ajustes de VMD [Área VMD]), área de VIQS (→11.9 Configure el ajuste de VIQS), área de recorte (→15.1 Configuración de los ajustes relacionados con el recorte [RECORTAR]) y área de recorte de imagen dentro de imagen (→15.2 Configuración de los ajustes de imagen dentro de imagen [PiP]). Para evitarlo, efectúe el ajuste para la función del zoom óptico extra antes de efectuar los otros ajustes.
•
Cuando se emplea la función de compensación de la distorsión del objetivo, si se emplea la función de zoom óptico extra, se inhabilita la función de compensación de la distorsión del objetivo.