11.6 Configure el ajuste de la distancia focal posterior (Menú de configuración de la “Distancia focal posterior”) (WV-SP509/WV-SP508)
Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Distancia focal posterior” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→11.4 Configure los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, distancia focal posterior, enfoque, zoom óptico extra, zona privada, VIQS y compensación de la distorsión del objetivo [Calidad de imagen])
El enfoque se ajusta moviendo el sensor MOS de la cámara a la posición óptima.
Podrá utilizar el ajuste manual y el ajuste automático.
La función de distancia focal posterior automática también permite al usuario corregir el enfoque de las imágenes cuando cambia entre imágenes de blanco y negro a imágenes en color.
[Distancia focal posterior automática]
La función de la distancia focal posterior automática inicia automáticamente el ajuste de la distancia focal posterior del motivo situado en el centro de la pantalla cuando se hace clic en el botón [Ejecutar].
[Enfoque]
Podrá ajustar manualmente la distancia focal posterior.
•
Botón [Cerca]: Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado “Cerca”.
•
Botón [Reponer]: Haga clic en este botón para reponer el enfoque al ajuste predeterminado.
•
Botón [Lejos]: Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado “Lejos”.
[Método de ajuste]
Seleccione el método de ajuste de la distancia focal posterior al realizarse el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro.
•
Auto: Ajusta automáticamente la función de distancia focal posterior y corrige el enfoque cuando cambia entre imágenes de color y de blanco y negro.
•
Preajuste: Efectúa el movimiento preajustado para cada posición de distancia focal posterior especificada cuando se cambia entre imágenes de color y de blanco y negro. La posición preajustada es la posición de la distancia focal posterior especificada por última vez, que se había memorizado para las imágenes en color y para las imágenes en blanco y negro.
•
Fijar: Fija la posición después de ajustar automática o manualmente la distancia focal posterior.
•
Ajuste predeterminado: Auto
Botón [Cerrar]
Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Distancia focal posterior”.