11.12 Configuración de los ajustes relacionados con el audio [Audio] (WV-SW559/WV-SP509/WV-SF549/WV-SF539)
Haga clic en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con el audio pueden configurarse en esta página.
Nota
•
Las imágenes y el audio no estarán sincronizados. Por lo tanto, es posible que no siempre coincidan las imágenes con el audio.
•
El audio puede quedar interrumpido dependiendo del entorno de la red.
[Modo audio]
Seleccione el modo de comunicaciones empleado para la transmisión/recepción de datos de audio entre la cámara y el PC entre los siguientes.
•
Off: No se recibe/transmite el audio entre la cámara y el PC. Por lo tanto, los ajustes y los controles relacionados con el audio quedarán invalidados.
•
Entrada de Mic: El PC recibe los datos de audio procedentes de la cámara. El audio puede oírse con las imágenes en un PC. Las imágenes y el audio no estarán sincronizados.
•
Salida de audio: Los datos de audio procedentes del PC se transmitirán a la cámara. El audio podrá oírse desde el altavoz conectado a la cámara.
•
Interactivo(Semidúplex): Pueden realizarse la recepción y la transmisión. No obstante, los datos de audio no podrán transmitirse y recibirse simultáneamente.
•
Interactivo(Dúplex): Pueden realizarse simultáneamente la recepción y la transmisión.
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Es posible que se genere aullido dependiendo de las condiciones de utilización. Si se genera aullido, evite que el sonido generado por el PC entre en el micrófono del PC.
•
Cuando se seleccione “Multicast” para “Tipo de transmisión” en la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”, no podrá utilizarse la transmisión de audio durante la supervisión de imágenes H.264. Para transmitir audio desde un PC a la cámara, haga clic en el botón [JPEG] de la página “En directo”.
[Formato de codificación de audio]
Seleccione el formato de codificación de audio entre los de G.726 y G.711.
•
Ajuste predeterminado: G.726
Nota
•
G.711 sólo estará disponible cuando se seleccione “Entrada de Mic” para “Modo audio”.
[Velocidad en bits para audio]
Seleccione “16kbps” o “32kbps” para la velocidad en bits para el audio que se utilizará para transmitir/recibir datos de audio.
•
Ajuste predeterminado: 32kbps
Nota
•
Cuando se selecciona un valor menor para “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” (→18.1 Configure los ajustes de la red [Red]) mientras se da prioridad en la transmisión de imágenes JPEG, seleccione “16kbps” para “Velocidad en bits para audio”.
•
Cuando seleccione “G.711” para “Formato de codificación de audio”, [Velocidad en bits para audio] no estará disponible.
[Volumen de entrada de Mic.(Cámara a PC)]
Seleccione un nivel de volumen en el PC para escuchar el audio transmitido desde la cámara.
•
Mic Alt: El nivel del volumen será alto. Este ajuste se aplicará cuando se introduzca audio a la cámara empleando un micrófono.
•
Mic Med: El nivel del volumen será intermedio. Este ajuste se aplicará cuando se introduzca audio a la cámara empleando un micrófono.
•
Mic Baj: El nivel del volumen será bajo. Este ajuste se aplicará cuando se introduzca audio a la cámara empleando un micrófono.
•
Línea Alt: El nivel del volumen será alto. Este ajuste se aplicará cuando se introduzca audio a la cámara empleando la entrada de línea.
•
Línea Med: El nivel del volumen será intermedio. Este ajuste se aplicará cuando se introduzca audio a la cámara empleando la entrada de línea.
•
Línea Baj: El nivel del volumen será bajo. Este ajuste se aplicará cuando se introduzca audio a la cámara empleando la entrada de línea.
•
Ajuste predeterminado: Mic Med
[Intervalo de entrada de Mic.(Cámara a PC)]
Seleccione uno de los siguientes intervalos para recepción de audio.
20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms
•
Ajuste predeterminado: 40ms
Nota
•
Cuando se seleccione un intervalo más corto, el tiempo de retardo será más corto. Cuando se seleccione un intervalo más largo, podrá reducirse la interrupción del audio aunque el tiempo de retardo será más largo. Seleccione el intervalo de acuerdo con el entorno de la red.
[Volumen de salida de audio(PC a cámara)]
Seleccione un nivel de volumen en la cámara para escuchar el audio transmitido desde el PC.
Alt/ Med/ Baj
•
Ajuste predeterminado: Med
[Intervalo de salida de audio(PC a cámara)]
Seleccione uno de los siguientes intervalos para transmisión de audio.
160ms/ 320ms/ 640ms/ 1280ms
•
Ajuste predeterminado: 640ms
Nota
•
Cuando se seleccione un intervalo más corto, el tiempo de retardo será más corto. Cuando se seleccione un intervalo más largo, podrá reducirse la interrupción del audio aunque el tiempo de retardo será más largo. Seleccione el intervalo de acuerdo con el entorno de la red.
•
El audio puede quedar temporalmente interrumpido o es posible que se oiga ruido cuando varios usuarios están accediendo al mismo tiempo. Es posible que pueda reducir la interrupción o el ruido ajustando un intervalo más largo para “Intervalo de salida de audio(PC a cámara)”.
•
Es posible que algunas veces no pueda oírse el audio dependiendo del entorno de la red.
[Puerto de salida de audio(PC a cámara)]
Introduzca el número de puerto de transmisión (el número de puerto de la cámara utilizado para recibir los datos de audio transmitidos desde el PC).
•
Número de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
•
Ajuste predeterminado: 34004
Nota
•
El número de puerto de transmisión introducido para “Puerto de salida de audio(PC a cámara)” se utilizará sólo cuando se seleccione “Puerto unicast (MANUAL)” para “Tipo de transmisión” (→11.3 Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.264 [JPEG/H.264]).
Cuando se selecciona “Off” para “Transmisión de H.264” (→11.3 Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.264 [JPEG/H.264]) o cuando se selecciona “Puerto unicast (AUTO)” o “Multicast” para “Tipo de transmisión”, no es necesario introducir el número de puerto de transmisión.
[Nivel de permiso de trans./recep. de audio]
Seleccione uno de los siguientes niveles de acceso para “Modo audio”.
1. Sólo nivel 1/ 2. Nivel 2 o superior/ 3. Todos los usuarios
•
Ajuste predeterminado: 3. Todos los usuarios
Nota
•
Para más información sobre el nivel de acceso, consulte la Sección 16 Configure los ajustes relacionados con la autenticación [Gestión usuarios].