10.4 Configure los ajustes relacionados con los registros cronológicos [Registro] (WV-SW559/WV-SP509/WV-SF549/WV-SF539)
Haga clic en la ficha [Registro] de la página “Básica”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con la lista de registros cronológicos pueden configurarse en esta sección.
Alarma
Podrá efectuar ajustes para la lista de registros cronológicos de alarmas.
[Guardar registros cronológicos]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben guardarse los registros cronológicos de alarmas.
•
On: Se guardarán los registros cronológicos de alarmas.
•
Off: No se guardarán los registros cronológicos de alarmas.
•
Ajuste predeterminado: On
Nota
•
Cuando se ajusta “Formato de grabación” en “H.264(1)” o “H.264(2)”, el elemento de “Guardar registros cronológicos” se ajusta a “On” u “Off” dependiendo del ajuste de “Activación de almacenamiento”.
•
Cuando se seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabación” y cuando se seleccione “Entrada de alarma” para “Activación de almacenamiento”, sólo se guardarán los registros cronológicos de alarmas.
[Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas]
Introduzca el nombre del directorio de destino en el que deban descargarse las imágenes asociadas con los registros cronológicos. Por ejemplo, introduzca “C:\alarm” para designar el directorio “alarm” de la unidad C.
•
Número de caracteres disponibles: 3 - 128 caracteres
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, la barra (/), la barra inversa (\), los dos puntos (:) y el subrayado (_).
Manual/programa horario
Configure los ajustes relacionados con el almacenamiento manual o el almacenamiento de programa horario de la lista de registros cronológicos.
Seleccione “On” u “Off” y designe el directorio de destino del mismo modo que para “Alarma”.
•
Ajuste predeterminado: On
Nota
•
Cuando se ajusta “Formato de grabación” en “H.264(1)” o “H.264(2)”, el elemento de “Guardar registros cronológicos” se ajusta a “On” u “Off” dependiendo del ajuste de “Activación de almacenamiento”.
•
El almacenamiento de programas horarios sólo está disponible cuando se ha seleccionado “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabación”.
Error de FTP
Efectúe los ajustes para la lista de registros cronológicos de errores de FTP.
Seleccione “On” u “Off” y designe el directorio de destino del mismo modo que para “Alarma”.
•
Ajuste predeterminado: On
IMPORTANTE
•
Cuando se seleccione “Nombre sin hora y fecha” para “Nombre de archivo” en la ficha [Trans imá FTP] de la página “Red”, los registros cronológicos de errores de FTP y las imágenes asociadas no se guardarán. Para guardarlos, seleccione “Nombre con hora y fecha”. (→18.6 Configure los ajustes relacionados con la transmisión periódica de imágenes de FTP [Trans imá FTP])
Nota
•
Cuando se seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabación”, “Error de FTP” no estará disponible.
•
Cuando se seleccione “3 megapíxeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, “Error de FTP” no estará disponible.