13.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione in seguito ad un allarme [Allarme]
Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina “Allarme”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l’allarme. Far riferimento alle 13.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’immagine di allarme [Allarme] e 13.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell’allarme [Allarme] per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti le immagini di allarme ed il terminale di uscita dell’allarme.
Allarme
[Terminale 1]
Determinare come utilizzare il terminale 1.
•
Off: Non utilizzato.
•
Ingresso dell’allarme: Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme”, viene visualizzato un menu a discesa per “Chiudi” e “Apri”.
–
Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Chiudi”.
–
Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Apri”.
•
Ingresso bianco e nero : Si riceve l’ingresso della commutazione bianco e nero. (Quando l’ingresso è impostato su On, è attivata la modalità bianco e nero.)
•
Regolazione predefinita: Off
[Terminale 2]
Determinare come utilizzare il terminale 2.
•
Off: Non utilizzato.
•
Ingresso dell’allarme : Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme”, viene visualizzato un menu a discesa per “Chiudi” e “Apri”.
–
Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Chiudi”.
–
Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Apri”.
•
Uscita dell’allarme: L’uscita dell’allarme verrà eseguita a seconda delle impostazioni per “Configurazione del terminale di uscita dell’allarme” (→13.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell’allarme [Allarme]).
•
Regolazione predefinita: Off
[Terminale 3]
Determinare come utilizzare il terminale 3.
•
Off: Non utilizzato.
•
Ingresso dell’allarme : Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme”, viene visualizzato un menu a discesa per “Chiudi” e “Apri”.
–
Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Chiudi”.
–
Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Apri”.
•
Uscita AUX: Verrà fornita l’uscita AUX. I pulsanti [AUX] verranno visualizzati sulla pagina “In diretta”.
•
Regolazione predefinita: Off
IMPORTANTE
•
Affinché i terminali EXT I/O rilevino gli ingressi dell’allarme quando lo stato del terminale cambia da Open a Close (On) o da Close a Open (Off), sono necessari 100 ms o più. Poiché gli allarmi non possono essere rilevati per circa 5 secondi dopo che è stata effettuata una rivelazione, gli ingressi dell’allarme ricevuti nei 5 secondi che seguono la rivelazione di un allarme non vengono rilevati.
Nota
•
AUX è un terminale della telecamera che consente agli utenti di effettuare arbitrariamente il controllo (Apri/Chiudi) dalla pagina “In diretta”. Ad esempio, un operatore può controllare remotamente le luci in un luogo dove è installata la telecamera collegando il terminale al dispositivo di controllo delle luci.
•
Far riferimento alla Guida all’installazione per ulteriori informazioni circa i valori di ingresso/uscita di ciascun terminale.
[Allarme del VMD]
Quando si clicca “VMD >>”, verrà visualizzata la scheda [Area VMD] della pagina “Allarme”. (→13.6.1 Configurazione delle aree del VMD [Area VMD])
[Allarme di comando]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se ricevere o meno l’allarme di comando.
L’allarme di comando è la funzione che fornisce la notifica di un protocollo di allarme Panasonic dalle altre telecamere. Quando si seleziona “On”, le azioni in seguito ad un allarme verranno eseguite tra più telecamere.
•
Regolazione predefinita: Off
[Numero della porta di origine]
Selezionare il numero di una porta da utilizzare per ricevere l’allarme di comando.
•
Intervallo disponibile: 1-65535
•
Regolazione predefinita: 8181
I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000