14.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il rilevamento del volto [Rilevamento del volto]
Cliccare la scheda [Rilevamento del volto] sulla pagina “Funz. avanzate”.
Si possono configurare le impostazioni riguardanti la visualizzazione dell’inquadratura da utilizzare per il rilevamento del volto e le impostazioni riguardanti le informazioni del rilevamento del volto allegate all’immagine.
IMPORTANTE
•
La funzione di rilevamento del volto non garantirà il rilevamento dei volti in un’immagine. L’accuratezza del rilevamento del volto varia a seconda delle condizioni di imaging.
Rilevamento del volto
[Rilevamento del volto]
Determinare se allegare o meno le informazioni del rilevamento del volto alle immagini. Inoltre, determinare se visualizzare o meno l’inquadratura del rilevamento sulla pagina “In diretta”.
•
Off: Non verranno allegate le informazioni circa l’inquadratura del rilevamento del volto alle immagini. Non verrà visualizzata nessuna inquadratura del rilevamento del volto sull’immagine di questa pagina.
•
On: Verranno allegate alle immagini le informazioni circa l’inquadratura del rilevamento del volto e l’inquadratura di prova verrà visualizzata sull’immagine di questa pagina. L’inquadratura del rilevamento del volto non verrà visualizzata sulla pagina “In diretta”.
•
On con visualizzazione cornice volto: Verranno allegate alle immagini le informazioni circa l’inquadratura del rilevamento del volto e l’inquadratura di prova verrà visualizzata sull’immagine di questa pagina. L’inquadratura del rilevamento del volto verrà visualizzata sulla pagina “In diretta”.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando è selezionata un’impostazione diversa da “Off” per “Ritaglio” sulla scheda [Ritaglio] e vengono visualizzate immagini ritagliate sulla pagina “In diretta”, l’inquadratura del rilevamento del volto non verrà visualizzata sulla pagina “In diretta”. (→15.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il ritaglio [Ritaglio])
•
Quando è selezionata un’impostazione diversa da “Interrompi” per “Modalità immagine nell’immagine” sulla scheda [PiP], l’inquadratura del rilevamento del volto non verrà visualizzata sulla pagina “In diretta”. (→15.2 Configurazione delle impostazioni dell’immagine nell’immagine [PiP])
[Notifica XML]
Si possono configurare le impostazioni del destinatario delle informazioni del rilevamento del volto.
Quando si clicca “Notifica XML >>”, verrà visualizzata la scheda [Notifica XML]. (→14.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica XML [Notifica XML])