11.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la modalità di cattura dell’immagine [JPEG/H.264]
Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
[Modalità di cattura dell’immagine]
Selezionare una modalità di cattura dell’immagine dalle seguenti.
2 megapixel [16:9]/1,3 megapixel [16:9]/1,3 megapixel [4:3]/3 megapixel [4:3]
•
Regolazione predefinita: 2 megapixel [16:9]
IMPORTANTE
•
La posizione delle aree può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” quando vengono configurate le seguenti impostazioni dell’area. Pertanto si raccomanda di configurare l’impostazione di ciascuna area dopo aver configurato “Modalità di cattura dell’immagine”.
–
Area di mascheratura (→11.4.2 Impostazione delle aree di mascheratura)
–
Zona di privacy (→11.8 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione “Zona di privacy” ))
–
Area VMD (→13.6 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD])
–
Area VIQS (→11.9 Configurazione dell’impostazione VIQS)
–
Contorni dei ritagli (→15.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il ritaglio [Ritaglio])
–
Area di ritaglio dell’immagine nell’immagine (→15.2 Configurazione delle impostazioni dell’immagine nell’immagine [PiP])
Nota
•
Quando è selezionato “On” per “VIQS” ed il valore dell’impostazione per il rapporto di formato viene modificata da “4:3” a “16:9”, accertarsi che il valore dell’impostazione VIQS non superi l’estensione massima designata.
•
Quando si seleziona “3 megapixel [4:3]”, le seguenti funzioni non sono più disponibili.
–
“Pre-allarme” per la registrazione JPEG
–
“Qualità dell’immagine” per JPEG (la qualità diventa “Qualità 1”)
–
H.264(2)
–
“Immagine di allarme in allegato” per la notifica via e-mail
–
“Trasmissione all’FTP di immagini di allarme” per allarme
–
“Trasmissione periodica di immagini all’FTP” per la trasmissione periodica all’FTP
–
“Ritaglio”
–
“Modalità immagine nell’immagine”
–
“Stream prioritario”