10.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]
Cliccare la scheda [Base] sulla pagina “Base”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni quali il titolo della telecamera, l’ora e la data, etc.
[Titolo della telecamera]
Digitare il titolo della telecamera. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver digitato il titolo della telecamera. Il titolo digitato verrà visualizzato nel campo “Titolo della telecamera”.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 20 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " &
•
Regolazione predefinita: Varia come segue a seconda del modello utilizzato.
WV-SW559 /WV-SW558 /WV-SP509 /WV-SP508 /WV-SF549 /WV-SF548 /WV-SF539 /WV-SF538
[Data/ora]
Digitare l’ora e la data attuali. Quando è selezionato “12ore” per “Formato di visualizzazione dell’orario”, si può selezionare “AM” o “PM”.
•
Intervallo disponibile: 01/01/2010 00:00:00 - 31/12/2035 23:59:59
IMPORTANTE
•
Utilizzare un server NTP quando è necessaria un’impostazione di ora e data più accurata per il funzionamento del sistema. (→17.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server NTP [NTP])
[Formato di visualizzazione dell’orario]
Selezionare il formato di visualizzazione dell’orario tra “24ore”, “12ore” e “Off”. Digitare l’ora attuale conformemente a questa impostazione quando si digitano l’ora e la data attuali per “Data/ora”. Per nascondere ora e data, selezionare “Off”.
•
Regolazione predefinita: 24ore
[Formato di visualizzazione di data/ora]
Selezionare un formato di visualizzazione di data/ora. Quando viene impostato “2011/04/01 13:10:00” per “Data/ora” dopo aver selezionato “24ore” per “Formato di visualizzazione di data/ora”, l’ora e la data verranno visualizzate rispettivamente come segue.
•
GG/MM/AAAA: 01/04/2011 13:10:00
•
MM/GG/AAAA: 04/01/2011 13:10:00
•
GG/Mmm/AAAA: 01/Apr/2011 13:10:00
•
AAAA/MM/GG: 2011/04/01 13:10:00
•
Mmm/GG/AAAA: Apr/01/2011 13:10:00
•
Regolazione predefinita:
–
GG/MM/AAAA (modello E)
–
Mmm/GG/AAAA (modello P)
[Ora legale(Ora estiva)]
Selezionare “Inizio”, “Fine” o “Auto” per determinare se applicare o meno l’ora legale. Configurare questa impostazione se viene applicata l’ora estiva (ora legale) nella località in cui viene utilizzata la telecamera.
•
Inizio: Viene applicata l’ora estiva. Verrà visualizzato un asterisco (*) sul lato sinistro di ora e data visualizzate.
•
Fine: Non viene applicata l’ora estiva.
•
Auto: Applica l’ora estiva in conformità con le impostazioni per “Ora e data di inizio” e “Ora e data di fine” (mese, settimana, giorno della settimana, orario).
•
Regolazione predefinita: Fine
[NTP/Fuso orario]
Quando viene cliccato “NTP >>”, verrà visualizzata la scheda [NTP] della pagina “Server”. (→17.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server NTP [NTP])
[Ora e data di inizio] [Ora e data di fine]
Quando è selezionato “Auto” per “Ora legale(Ora estiva)”, selezionare l’ora e la data per l’orario di inizio e l’orario di fine (mese, settimana, giorno della settimana, orario).
[Titolo della telecamera sullo schermo]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se visualizzare o meno il titolo della telecamera sullo schermo. Quando è selezionato “On”, la stringa di caratteri digitata per “Titolo della telecamera sullo schermo(0-9, A-Z)” verrà visualizzata nella posizione selezionata per “OSD”.
•
Regolazione predefinita: Off
[Titolo della telecamera sullo schermo(0-9, A-Z)]
Digitare una stringa di caratteri da visualizzare sull’immagine.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 20 caratteri
•
Caratteri disponibili: 0-9, A-Z ed i simboli seguenti.
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
[OSD] - [Posizione]
Selezionare la posizione nella quale devono essere visualizzate ora e data e la stringa di caratteri sull’immagine della pagina “In diretta”.
•
In alto a sinistra: L’informazione precedente verrà visualizzata nell’angolo superiore sinistro dell’area principale sulla pagina “In diretta”.
•
In basso a sinistra: L’informazione precedente verrà visualizzata nell’angolo inferiore sinistro dell’area principale sulla pagina “In diretta”.
•
In alto a destra: L’informazione precedente verrà visualizzata nell’angolo superiore destro dell’area principale sulla pagina “In diretta”.
•
In basso a destra: L’informazione precedente verrà visualizzata nell’angolo inferiore destro dell’area principale sulla pagina “In diretta”.
•
Regolazione predefinita: In alto a sinistra
[Visualizzazione dello stato della luminosità]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se visualizzare o meno lo stato della luminosità sulle immagini visualizzate sulla pagina “In diretta” quando si regola la luminosità.
•
Regolazione predefinita: On
[Capovolgimento]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se capovolgere o meno l’immagine.
•
Regolazione predefinita: Off
[Indicatore]
Determinare se utilizzare o meno i seguenti indicatori. Selezionare “On” per utilizzare i seguenti indicatori per controllare lo stato operativo accendendoli. Selezionare “Off” per tenere sempre spenti gli indicatori.
–
Indicatore di collegamento
–
Indicatore di accesso
–
Indicatore di errore della scheda di memoria SD/Indicatore AF
–
Indicatore di errore della scheda di memoria SD/Indicatore ABF
–
Indicatore AF
–
Indicatore ABF
•
Regolazione predefinita: On
Nota
•
Indicatore di collegamento (arancione): Questo indicatore si accenderà quando è disponibile la comunicazione con il dispositivo collegato.
•
Indicatore di accesso (verde): Questo indicatore si accenderà durante l’accesso ad una rete.
•
Indicatore di errore della scheda di memoria SD/Indicatore AF (rosso) : Si accende quando si verifica un errore nella scheda di memoria SD. Questo LED lampeggerà mentre è in esecuzione la funzione della messa a fuoco automatica e smetterà di lampeggiare una volta completata la regolazione della messa a fuoco.
•
Indicatore di errore della scheda di memoria SD/Indicatore ABF (rosso) : Si accende quando si verifica un errore nella scheda di memoria SD. Questo LED lampeggerà mentre è in esecuzione la funzione del fuoco posteriore automatico e smetterà di lampeggiare una volta completata la regolazione della messa a fuoco.
[Modalità di aggiornamento dello stato dell’allarme]
Selezionare un intervallo per la notifica dello stato della telecamera dai seguenti:
Quando cambia lo stato della telecamera, verranno visualizzati il pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme, il pulsante [AUX] o l’indicatore dello stato di salvataggio sulla SD ( ) a notifica dello stato della telecamera.
•
Polling(30s): Aggiorna lo stato ogni 30 secondi e fornisce notifica dello stato della telecamera.
•
Tempo reale: Fornisce notifica dello stato della telecamera quando lo stato è cambiato.
•
Regolazione predefinita: Tempo reale
Nota
•
A seconda dell’ambiente di rete, la notifica può non essere fornita in tempo reale.
[Porta di ricezione dello stato dell’allarme]
Quando si seleziona “Tempo reale” per “Modalità di aggiornamento dello stato dell’allarme”, designare un numero di porta alla quale deve essere inviata la notifica del cambiamento di stato.
•
Numeri della porta disponibili: 1 - 65535
•
Regolazione predefinita: 31004
I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Installazione automatica del software visualizzatore]
Determinare se installare o meno il software visualizzatore da questa telecamera.
•
On: Installa automaticamente il software visualizzatore dalla telecamera.
•
Off: Il software visualizzatore non può essere installato dalla telecamera.
•
Regolazione predefinita: On
IMPORTANTE
•
È impossibile visualizzare le immagini e ricevere/trasmettere l’audio tra la telecamera ed il PC quando il software visualizzatore “Network Camera View 4S” non è installato sul PC.
•
Il numero delle installazioni del software visualizzatore può essere controllato sulla scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione”.
[Lingua]
Selezionare dalle seguenti la lingua da visualizzare inizialmente quando si accede alla telecamera.
Inglese/Giapponese/Italiano/Francese/Tedesco/Spagnolo/Cinese/Russo
•
Regolazione predefinita: Inglese
Si può cambiare anche la lingua visualizzata sulla pagina “In diretta”. (→1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)