11.7 Regolazione del campo ottico angolare utilizzando la funzione dello zoom ottico supplementare
Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di “Zoom ottico supplementare” sulla scheda [Qualità dell’immagine] della pagina “Immagine/Audio”. (→11.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti la regolazione delle immagini, la messa a fuoco, il fuoco posteriore, lo zoom ottico supplementare, la zona di privacy, il VIQS e la compensazione della distorsione dell’obiettivo [Qualità dell’immagine])
È possibile regolare il campo ottico angolare utilizzando la funzione dello zoom ottico supplementare.
•
: Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato “Wide”.
•
: Cliccare questo pulsante per impostare il rapporto di zoom su x1.0.
•
: Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato “Tele”.
•
: Cliccare questo pulsante per regolare la posizione orizzontale e verticale dell’immagine dopo aver zumato.
Nota
•
Quando è selezionato “2 megapixel [16:9]” per “Modalità di cattura dell’immagine”, il rapporto massimo di zoom è x3,0.
•
Quando è selezionato “1,3 megapixel [16:9]” o “1,3 megapixel [4:3]” per “Modalità di cattura dell’immagine”, il rapporto massimo di zoom è x2,0.
•
Quando è selezionato “3 megapixel [4:3]” per “Modalità di cattura dell’immagine”, il rapporto massimo di zoom è x3,2.
IMPORTANTE
•
La funzione dello zoom ottico supplementare può non essere attivata sulla posizione corretta se l’impostazione per la funzione viene eseguita dopo le impostazioni per le aree di mascheratura (→11.4.2 Impostazione delle aree di mascheratura), per la zona di privacy (→11.8 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione “Zona di privacy” )), per l’area del VMD (→13.6 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD]), per l’area del VIQS (→11.9 Configurazione dell’impostazione VIQS), per l’area del ritaglio (→15.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il ritaglio [Ritaglio]), per l’area di ritaglio dell’immagine nell’immagine (→15.2 Configurazione delle impostazioni dell’immagine nell’immagine [PiP]). Per prevenire ciò, eseguire l’impostazione per la funzione dello zoom ottico supplementare prima delle altre impostazioni.
•
Quando si utilizza la funzione di compensazione della distorsione dell’obiettivo, se viene utilizzata la funzione dello zoom ottico supplementare, la funzione di compensazione della distorsione dell’obiettivo viene disattivata.