16.2.2 Configurer les paramétrages relatifs à la transmission FTP
FTP
[Transmission FTP d’image d’alarme]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut transmettre ou non une image d’alarme au serveur FTP.
•
Par défaut : Arrêt
[Nom de répertoire]
Saisir le nom du répertoire où les images d’alarme doivent être sauvegardées.
Par exemple, saisir “/ALARM” pour spécifier le répertoire “ALARM” sous le répertoire racine du serveur FTP.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 256 caractères
•
Caractères non disponibles :" & ;
[Nom de fichier]
Saisir le nom de fichier utilisé pour l’image d’alarme à transmettre à un serveur FTP. Le nom de fichier sera comme suit.
Nom de fichier : [“Nom de fichier saisi” + “Heure et date (année/mois/jour/heure/minute/seconde)”] + “Numéro de série”
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 32 caractères
•
Caractères non disponibles : " & * / : ; < > ? \ |
[Post-alarme]
•
Intervalle de transmission
Sélectionner l’intervalle de transmission pour une transmission d’image d’alarme au serveur FTP parmi les options suivantes.
0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s
•
Par défaut : 1f/s
•
Nombre d’images
Sélectionner le nombre d’images à transmettre parmi les options suivantes.
1image/ 2images/ 3images/ 4images/ 5images/ 6images/ 7images/ 8images/ 9images/ 10images/ 20images/ 30images/ 50images/ 100images/ 200images/ 300images/ 500images/ 1000images/ 2000images/ 3000images
•
Par défaut : 100images
•
Durée d’enregistrement
La durée approximative nécessaire pour sauvegarder “Nombre d’images” avec le paramètre “Intervalle de transmission” sera affichée.
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner la taille de l’image d’importation des images transmises quand une alarme se produit parmi les options suivantes.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
Par défaut : JPEG(2)
Transmission d’image périodique FTP
[Transmission d’image périodique FTP]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut transmettre les images en utilisant la fonction de transmission d’image périodique FTP.
Lorsque “Activé” est sélectionné, il est nécessaire de configurer les paramétrages du serveur FTP. Une fois la connexion au serveur FTP établie, il est possible de configurer les paramétrages des programmes (lien).
•
Par défaut : Arrêt
IMPORTANT
•
Lors de l’utilisation de la transmission d’images périodique FTP, il est nécessaire de définir le programme de transmission au niveau de l’onglet [Planification] de la page Planification page. (→Chapitre 17 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification])
[Nom de répertoire]
Saisir le nom du répertoire où les images doivent être sauvegardées.
Par exemple, saisir “/img” pour spécifier le répertoire “img” sous le répertoire racine du serveur FTP.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 256 caractères
•
Caractères non disponibles :" & ;
•
Par défaut : Aucun (vide)
[Nom de fichier]
Saisir le nom de fichier (nom du fichier d’image à transmettre) et sélectionner l’option pour nommer parmi les options suivantes.
•
Nom avec heure et date: Le nom de fichier sera [“Nom de fichier saisi” + “Heure et date (année/mois/jour/ heure/minute/seconde)” + “Numéro de série (partir de 00)”].
•
Nom sans heure et date: Le nom de fichier sera les caractères saisis uniquement pour “Nom de fichier”. Lorsque “Nom sans heure et date” est sélectionné, le fichier sera écrasé à chaque nouvelle transmission d’un fichier.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 32 caractères
•
Caractères non disponibles : " & ; : / * < > ? \ |
•
Par défaut : Aucun (vide)
Remarque
•
Lorsque “Nom avec heure et date” est sélectionné, le nom de fichier sera [“Nom de fichier saisi” + “Heure et date (année/ mois/ jour/ heure/ minute/ seconde)” + “Numéro de série (partir de 00)”] + “s” pendant la période d’heure d’été.
[Intervalle de transmission]
Sélectionner l’intervalle de transmission d’image périodique FTP parmi les options suivantes.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h
•
Par défaut : 1s
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner la taille de l’image d’importation des images à transmettre parmi les options suivantes.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
Par défaut : JPEG(2)
[Adresse de serveur FTP]
Saisir l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur FTP.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 128 caractères
•
Caractères disponibles : Caractères alphanumériques, deux points ( :), point (.), trait de soulignement (_) et trait d’union (-).
IMPORTANT
•
Au moment de saisir le nom d’hôte pour “Adresse de serveur FTP”, il est nécessaire de configurer les paramétrages DNS à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”. (→16.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau])
[Nom de l’utilisateur]
Saisir le nom de l’utilisateur (nom d’accès) pour accéder au serveur FTP.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 32 caractères
•
Caractères non disponibles : " & : ; \
[Mot de passe]
Saisir le mot de passe pour accéder au serveur FTP.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 32 caractères
•
Caractères non disponibles : " &
[Port de commande]
Saisir le numéro de port à utiliser pour le serveur FTP.
•
Numéro de port disponible : 1-65535
•
Par défaut : 21
Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles, car ils sont déjà utilisés.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Mode FTP]
Sélectionner “Passif” ou “Actif” pour le mode FTP.
Normalement, sélectionner “Passif”. Quand il est impossible de se connecter après avoir sélectionné “Passif”, essayer de se connecter après avoir sélectionné “Actif”.
•
Par défaut : Passif