Chapitre 7 Lecture des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD
Au moment de cliquer l’heure et la date en liste de la fenêtre de liste des journaux, la page “En direct” se commutera en page “Lecture”.
Lorsque les images associées à l’heure et la date sur lesquelles vous avez cliqué se trouvent sur la carte de mémoire SD, la première image de cette série sera affichée.
Le format d’affichage varie selon le “Format d’enregistrement” de la carte de mémoire SD.
IMPORTANT
•
L’intervalle de rafraîchissement des images risque d’être plus long pendant la lecture ou le téléchargement.
•
Quand de nombreuses images sont sauvegardées sur la carte mémoire SD, un certain délai risque d’être nécessaire pour afficher les images de la page “Lecture”.
•
Les images seront affichées dans la taille VGA à la page “Lecture” indépendamment de la taille de l’image d’importation des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Lorsque le rapport hauteur-largeur d’image est “16:9”, les images seront affichées au format “640x360” à la page “Lecture” indépendamment de la taille de l’image d’importation des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Par conséquent, les images risquent d’apparaître avec un grain grossier dans la page “Lecture”.
•
Lorsque les images de lecture sont lues en sélectionnant un journal d’erreur FTP dans la liste des journaux, les images risquent de ne pas être lues dans l’ordre des images enregistrées sur la carte mémoire SD si elles ont été enregistrées sur la carte mémoire SD avec la valeur sélectionnée par le paramétrage “Intervalle de transmission” à l’onglet “Transmission d’image périodique FTP” à l’onglet [Avancé] faite sur “1min.” ou une valeur inférieure.
•
La mise à jour des images lors de la lecture d’images SD peut ralentir lors de l’exécution d’un processus lourd, tel que l’enregistrement SD.