5.2 Transmettre des images à intervalle ou période spécifique (transmission d’image périodique FTP)
Les images peuvent être transmises selon un intervalle ou une période spécifique. Pour transmettre des images à un intervalle ou une période spécifique, il est nécessaire de configurer les paramétrages à l’avance.
Les paramétrages de serveur FTP et les paramétrages relatifs à la transmission d’image périodique FTP peuvent être configurés dans la section “FTP” de l’onglet [Avancé] de la page “Réseau”. (→16.2.2 Configurer les paramétrages relatifs à la transmission FTP)
Configurer les paramétrages de planification relatifs à la transmission d’image périodique FTP à la page “Planification”.
Remarque
•
Suivant la vitesse de transmission ou le trafic sur le réseau, les images risquent de ne pas être transmises suivant l’intervalle spécifié.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour la fonction de transmission d’image d’alarme et pour la fonction de transmission d’image périodique FTP, la fonction de transmission d’image d’alarme aura la priorité sur la fonction de transmission d’image périodique FTP. Par conséquent, des images ne peuvent être transmises à l’intervalle spécifié par le paramétrage “Transmission d’image périodique FTP”.