16.3 Comment configurer les paramétrages HTTPS
Les paramétrages relatifs au protocole HTTPS qui peut rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l’accès aux caméras vidéo peuvent être faits à cette page.
Les paramétrages HTTPS seront configurés selon la procédure suivante.
Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL) (→16.3.1 Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL))
Délivrance du certificat auto-signé (→16.3.2 Délivrance du certificat auto-signé (certificat de sécurité))
Délivrance de CSR (demande de signature de certificat) (→16.3.3 Délivrance de CSR (demande de signature de certificat))
Installation du certificat de serveur (→16.3.4 Installation du certificat de serveur)
Configuration du protocole de connexion (→16.3.5 Configuration du protocole de connexion)
Remarque
•
Pour utiliser le certificat de serveur, vous devez solliciter l’approbation et la délivrance du certificat de serveur par CA.
•
Soit le certificat auto-signé soit le certificat de serveur est disponible. Si les deux sont installés, le certificat de serveur sera utilisé avant le certificat auto-signé.