11.1 Configurer les paramétrages relatifs au mode de capture d’image [JPEG/H.264]
Cliquer l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment utiliser le menu de configuration)
[Mode de capture d’image]
Sélectionner le mode de capture d’image parmi les éléments suivants.
1,3 mégapixel [16:9](mode 30f/s)/1,3 mégapixel [16:9](mode 60f/s)/1,3 mégapixel [4:3](mode 30f/s)
•
Par défaut : 1,3 mégapixel [16:9](mode 30f/s)
IMPORTANT
•
Les positions des secteurs risquent de se déplacer de l’alignement quand le paramétrage “Mode de capture d’image” est modifié quand les paramétrages de secteur suivants sont configurés. Par conséquent, nous recommandons de configurer chaque paramétrage de secteur après la configuration du “Mode de capture d’image”.
–
Secteur de masque (→11.4.2 Paramètre les secteurs de masquage)
–
Zone de confidentialité (→11.7 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la “Zone de confidentialité”))
–
Secteur VMD (→13.5 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD])
–
Secteur VIQS (→11.8 Configurer le paramétrage VIQS)
–
Encadrements de recadrage (→14.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE])
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “VIQS” et que la valeur de paramètre du rapport hauteur-largeur d’image est modifiée de “4:3” à “16:9”, s’assurer que la valeur du paramètre VIQS ne dépasse pas la valeur maximum désignée.