13.7.1 Configurer les paramétrages relatifs au protocole d’alarme Panasonic
Notification de protocole d’alarme Panasonic
[Protocole d’alarme Panasonic]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut fournir une notification ou non par protocole d’alarme Panasonic selon les paramétrages des cases à cocher “Alarme” et “Diag.” de “Destination de notification” ci-dessous.
–
Quand une alarme est détectée (“Alarme”)
–
Quand une notification de la capacité restante sur la carte de mémoire SD a été fournie (“Diag.”)
–
Quand la carte de mémoire SD est pleine (“Diag.”)
–
Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue (“Diag.”)
•
Par défaut : Arrêt
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné, la notification de l’occurrence d’alarme sera assurée aux adresses de serveur de destination enregistrées dans l’ordre (à l’adresse IP 1 en premier, à l’adresse IP 8 en dernier).
[Données d'alarme supplémentaires]
Déterminer s’il faut envoyer ou non des notifications pour les numéros de secteur de détection d’alarme VMD avec le protocole d’alarme Panasonic en sélectionnant Activer/Arrêt.
•
Par défaut : Arrêt
[Port de destination]
Sélectionner un port de destination du protocole d’alarme Panasonic parmi les options suivantes.
•
Gamme disponible : 1 - 65535
•
Par défaut : 1818
Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles, car ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Nombre de nouvelles tentatives]
Sélectionner le nombre de nouvelles tentatives de protocole d’alarme Panasonic.
•
Gamme disponible : 0-30
•
Par défaut : 2
Destination de notification
[Adresse 1] - [Adresse 8]
Saisir l’adresse IP de destination ou le nom d’hôte du protocole d’alarme Panasonic parmi les options suivantes. Un nombre maximum de 8 adresses de serveur de destination peuvent être enregistrées.
•
Case à cocher [Alarme] : Quand la case à cocher est cochée, la notification d’alarme Panasonic sera exécutée lors d’une occurrence d’alarme.
•
Case à cocher [Diag.] : Quand la case à cocher est cochée, la notification de protocole d’alarme Panasonic sera assurée dans les cas suivants.
–
Quand la notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
–
Quand la carte de mémoire SD est pleine
–
Lorsque la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue
•
[Adresse de serveur de destination]: Saisir l’adresse de serveur de destination ou le nom d’hôte.
–
Caractères disponibles : Caractères alphanumériques, deux points ( :), point (.), trait de soulignement (_) et trait d’union (-).
Pour supprimer l’adresse de serveur de destination enregistrée, cliquer sur le bouton [Supprimer] correspondant à l’adresse de serveur de destination souhaitée.
[Notification par secteur VMD]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut paramétrer ou non “Notification par secteur VMD”.
Si “Notification par secteur VMD” est sur “Activé”, une annonce d’alarme est exécutée seulement quand “No. sec. alar.” correspond à “Secteur d’alarme” configuré par “Alarme par VMD”. Des notifications d’alarme autres que “Alarme par VMD” ne sont pas mises en application. Lorsque “Notification par secteur VMD” est utilisé, sélectionner “Activé” pour “Statut” du secteur d’alarme dans VMD.
•
Par défaut : Arrêt
[No. sec. alar.]
•
Gamme disponible : 1-4
•
Par défaut : 1
IMPORTANT
•
Au moment de saisir le nom d’hôte pour “Adresse de serveur de destination”, il est nécessaire de configurer les paramétrages DNS à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”. (→16.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau])
•
Confirmer que les adresses IP de destination sont enregistrées correctement. Quand l’adresse IP enregistrée n’existe pas, la notification risque d’être retardée.