16.2.7 Configurer les paramétrages relatifs à SNMP
Les paramétrages relatifs à SNMP peuvent être configurés dans cette page. Il est possible de vérifier l’état de la caméra vidéo en raccordant le gestionnaire SNMP. Lorsque la fonction SNMP est utilisée, prendre contact avec l’administrateur de réseau.
SNMP
[Communauté]
Saisir le nom de communauté à contrôler.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 32 caractères
•
Par défaut : Aucun (vide)
IMPORTANT
•
Lorsque la fonction SNMP est utilisée, il est nécessaire de saisir le nom de communauté. La fonction SNMP est inopérante si aucun nom de communauté n’est saisi.
[Nom de système]
Saisir le nom de système à utiliser pour gérer la caméra vidéo avec la fonction SNMP.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 32 caractères
•
Par défaut : Aucun (vide)
[Emplacement]
Saisir le nom de l’emplacement où la caméra vidéo est installée.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 32 caractères
•
Par défaut : Aucun (vide)
[Contact]
Saisir l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone du gestionnaire SNMP.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 255 caractères
•
Par défaut : Aucun (vide)