15.3 Configurer les paramétrages relatifs au flux de priorité [Système]
Cliquer l’onglet [Système] de la page “Gestion d’utilisateur”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment utiliser le menu de configuration)
La description ci-dessous est la configuration du flux de priorité qui peut transmettre des images sans détériorer la qualité d’image et l’intervalle de rafraîchissement même lors d’un accès d’utilisateurs multiples concurremment.
Flux de priorité
[Activation]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut utiliser ou non le flux de priorité.
•
Par défaut : Arrêt
Remarque
•
Quand “Activé” est sélectionné pour “Activation” de “Flux de priorité”, le nombre d’utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo sera limité.
[Adresse IP de destination (1)]
Saisir la première adresse IP de destination.
[Adresse IP de destination (2)]
Saisir la deuxième adresse IP de destination.
[Type de flux]
Sélectionner “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “JPEG(3)”, “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”.
•
JPEG(1) : Les images JPEG(1) seront transmises.
•
JPEG(2) : Les images JPEG(2) seront transmises.
•
JPEG(3) : Les images JPEG(3) seront transmises.
•
H.264(1) : Les images H.264(1) seront transmises.
•
H.264(2) : Les images H.264(2) seront transmises.
•
H.264(3) : Les images H.264(3) seront transmises.
•
H.264(4) : Les images H.264(4) seront transmises.
•
Par défaut : JPEG(1)
Remarque
•
Quand “Meilleur effort” est sélectionné pour “Priorité de transmission” de “H.264”, les débits binaires varieront entre les débits maximum et minimum alors que les images seront transmises.
[Intervalle de rafraîchissement*]
Sélectionner l’intervalle de rafraîchissement parmi les options suivantes.
Ce paramétrage n’est disponible que lorsque “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)” est sélectionné pour “Type de flux”.
0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s/ 2f/s/ 3f/s/ 5f/s/ 6f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 30f/s*
•
Par défaut : 1f/s
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission H.264”, l’intervalle de transmission risque d’être plus long que la valeur de paramétrage lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) placé à droite est sélectionnée.