18.2 Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.]
Cliquer l’onglet [Mi. ni.] de la page “Maintenance”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment utiliser le menu de configuration)
Cette page permet de vérifier la microprogrammation actuelle et de la mettre à niveau vers sa version la plus récente. Prendre contact avec le distributeur pour obtenir de plus amples renseignements sur la mise à niveau de la microprogrammation.
[No. de modèle], [Adresse MAC], [Numéro de série], [Version de la microprogrammation], [Adresse IPv6], [Compteur d’installation de logiciel de visionneuse], [Temps écoulé depuis la date de fabrication]
Les informations à propos de chaque rubrique seront affichées.
1.
Prendre contact avec le distributeur et télécharger la plus récente microprogrammation sur l’ordinateur personnel.
IMPORTANT
•
Le nom du répertoire de destination de la microprogrammation téléchargée ne peut pas être vide (un espace).
2.
Cliquer le bouton [Parcourir...] et spécifier la microprogrammation téléchargée.
Remarque
•
La version la plus récente du logiciel est disponible sur le site Web d’assistance Panasonic.
Lors de l’utilisation au Japon
http://panasonic.biz/security/support/
Lors de l’utilisation ailleurs qu’au Japon
http://security.panasonic.com/pss/security/support/
•
L’affichage du site Web d’assistance nécessite une connexion Internet.
3.
Cliquer le bouton radio respectif de l’option souhaitée pour déterminer s’il faut ou non initialiser les paramétrages après avoir mis à niveau la microprogrammation.
Par défaut : Les données des paramétrages ne sont pas initialisées une fois la mise à jour de la version terminée.
Remarque
•
Noter que les paramétrages ne peuvent pas être restaurés après qu’une initialisation ait été faite.
4.
Cliquer le bouton [Exécuter].
→
Une fenêtre de confirmation sera affichée.
IMPORTANT
•
Supprimer les fichiers provisoires internet une fois la mise à niveau terminée. (→Chapitre 21 Dépannage)
•
Effectuer la mise à niveau de la microprogrammation en utilisant un ordinateur personnel se trouvant dans le même sous-réseau que l’appareil.
•
Suivre les instructions du distributeur pendant la mise à niveau de la microprogrammation.
•
Lors de la mise à niveau du logiciel d’application, utiliser le fichier spécifié (extension : img) pour mettre à niveau la microprogrammation.
Le nom de la microprogrammation à utiliser pour faire la mise à niveau doit être “nom modèle (utiliser des lettres minuscules. “WV-” n’est pas requis.)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” indique la version de la microprogrammation.)
•
S’assurer que l’alimentation de la caméra vidéo n’est pas coupée pendant le déroulement de la mise à niveau.
•
N’exécuter aucune opération pendant le déroulement de la mise à niveau et attendre jusqu’à ce qu’elle soit complètement terminée.
•
Les paramétrages de réseau suivants ne seront pas reinitialisés lorsque la mise à niveau de la microprogrammation est faite après avoir sélectionné “Ramener param.rég.impli.mise à niveau term. (exception param.réseau)”.
Paramétrages d’adresse de serveur primaire et d’adresse de serveur DNS secondaire pour IPv4, adresse de serveur DNS primaire et adresse de serveur DNS secondaire pour IPv6, Activé/Arrêt pour DHCP, adresse IP, masque de réseau, passerelle par défaut, port HTTP, port HTTPS, protocole de connexion (HTTP/HTTPS), clé CRT, certificat de serveur, paramétrage UPnP, vitesse de ligne, contrôle de la bande passante (débit binaire), heure et date
•
Le logiciel de visionneuse utilisé sur chaque ordinateur personnel doit être couvert par une licence individuelle. Se renseigner auprès du distributeur en ce qui concerne l’attribution de licence.