11.6 Faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant la fonction extra zoom optique
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Extra zoom optique” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image/Son”. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs au réglage de l’image, à la mise au point, à l’extra zoom optique, à la zone de confidentialité, au secteur VIQS et à la compensation de la déformation de l’objectif [Qualité d’image])
Il est possible de faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant la fonction extra zoom optique.
•
: Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Grand-angulaire”.
•
: Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur x1,0.
•
: Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Télé.”.
IMPORTANT
•
La fonction extra zoom risque de ne pas être activée sur la position appropriée si le paramétrage de la fonction est exécuté après les paramétrages des zones de masquage (→11.4.2 Paramètre les secteurs de masquage), de la zone de confidentialité (→11.7 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la “Zone de confidentialité”)), du secteur VMD (→13.5 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD]), du secteur VIQS (→11.8 Configurer le paramétrage VIQS) et de la zone de recadrage (→14.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE]). Pour empêcher que cela se produise, effectuer le paramétrage de la fonction extra zoom optique avant d’autres paramétrages.
•
Lorsque la fonction de compensation de déformation d’objectif est utilisée, si la fonction extra zoom optique est employée, la fonction de compensation de déformation d’objectif est invalidée.