Chapitre 6 Afficher la liste des journaux
L’historique de divers journaux sera affiché sous la forme d’une liste.
•
Journal d’alarme: Les journaux des occurrences d’alarme tels que l’heure et la date des occurrences d’alarme, la période d’enregistrement d’alarme et le type d’alarme seront affichés.
•
Journal manuel/planification: Les journaux mis en fichier lorsque les images ont été enregistrées manuellement ou pendant la période de planification et la période d’enregistrement d’image seront affichés.
•
Journal d’erreur de trans. FTP: Les journaux mis en fichier lorsque la fonction de transmission d’image périodique FTP a échoué seront affichés.
1.
Afficher la page “En direct”.
2.
Cliquer le bouton [Liste].
→
La liste des journaux sera affichée dans une nouvelle fenêtre ouverte (fenêtre de liste des journaux).
IMPORTANT
•
Un seul utilisateur peut agir dans la fenêtre de liste des journaux. Les autres utilisateurs ne peuvent pas avoir accès à la fenêtre de liste des journaux.
Heure
Affiche la période de temps des données enregistrées sur la carte de mémoire SD.
Débit d'enregistrement
Sélectionner le débit d’enregistrement au sujet duquel vous voulez afficher les journaux.
•
Débit 1: Les journaux enregistrés par “Débit d'enregistrement 1” à l’onglet [Carte de mémoire SD] seront affichés.
•
Débit 2: Les journaux enregistrés par “Débit d'enregistrement 2” à l’onglet [Carte de mémoire SD] seront affichés.
Événement
Sélectionner un type de journal à afficher dans la liste de journaux.
•
Tous: Tous les journaux seront affichés.
•
Sélectionner: Seuls les journaux du type de journal sélectionné seront affichés.
–
Journal d’alarme: Le journal au moment où une alarme est détectée sera affiché.
–
Journal manuel/planification: Les journaux Manuel et Planification seront affichés.
–
Journal d’erreur de trans. FTP: Les journaux mis en fichier lorsque la fonction de transmission d’image périodique FTP a échoué seront affichés.
•
Par défaut : Tous
Remarque
•
Lorsque “Débit 1” est sélectionné pour “Débit d'enregistrement” et que soit “JPEG(1)”, “JPEG(2)” ou “JPEG(3)” est sélectionné pour “Débit 1”, le journal d’erreur de trans. FTP sera affiché.
Durée d'enregistrement
Configurer la période de temps des journaux affichés dans la liste de journaux.
•
À partir de: Configurer la période de démarrage des journaux affichés dans la liste de journaux.
–
Prem. enreg.: Affiche à partir du premier journal enregistré sur la carte mémoire SD.
–
Aujourd'hui: Affiche les journaux enregistrés aujourd’hui.
–
Hier: Affiche les journaux enregistrés entre hier et aujourd’hui.
–
7 dern. Jours: Affiche les journaux enregistrés d’il y a 6 jours jusqu’à aujourd’hui.
–
30 dern. Jours: Affiche les journaux enregistrés d’il y a 29 jours jusqu’à aujourd’hui.
–
Heure/date: Affiche les journaux enregistrés à partir de la date et de l’heure saisies dans la case “Heure/date”.
•
À: Configurer la période de fin des journaux affichés dans la liste des journaux quand “Prem. enreg.” ou “Heure/date” est sélectionné pour “À partir de”.
–
Dern. enreg.: Affiche jusqu’au dernier journal enregistré sur la carte mémoire SD.
–
Heure/date: Affiche les journaux enregistrés jusqu’à la date et l’heure saisies dans la case “Heure/date”.
Bouton [Recherche]
Recherche des journaux en fonction des conditions spécifiées dans “Événement” et “Durée d'enregistrement”.
Le résultat de la recherche sera affiché dans la liste des journaux.
Liste des journaux
Affiche les résultats de la recherche de journal.
Vous pouvez lire les données enregistrées en cliquant sur l’heure ou la durée des données enregistrées qui sont affichées sous [Heure] et [Durée].
•
Bouton [Haut] : Cliquer ce bouton pour afficher le journal figurant en haut de la liste.
•
Bouton [Page préc.] : Cliquer ce bouton pour afficher la page précédente de la liste des journaux.
•
Bouton [Pg suiv] : Cliquer ce bouton pour afficher la page suivante de la liste des journaux.
•
Bouton [Dernier] : Cliquer ce bouton pour afficher le journal figurant en bas de la liste.
•
[Heure et date]: L’heure et la date auxquelles chaque journal a été enregistré seront affichées.
Remarque
•
Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Format d’affichage de l’heure”, les heures de l’occurrence d’alarme seront affichées en format 24 heures.
•
La synchronisation d’enregistrement des journaux est comme suit.
–
Journal d’alarme: L’heure et la date d’occurrence d’alarme seront consignées dans un journal.
–
Journal manuel/planification: L’heure et la date au moment où l’enregistrement manuel des images sur la carte mémoire SD a débuté ou pendant la période de planification seront consignées dans un journal. Quand des images sont enregistrées séquentiellement, des journaux seront consignés toutes les heures (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Cependant, selon le sujet photographique et le paramétrage utilisés, des journaux peuvent être consignés par périodes de plus d’une heure.
–
Journal d’erreur de trans. FTP: Les journaux seront consignés toutes les heures.
•
[Durée]: Affiche la période de temps pendant laquelle les données ont été enregistrées sur la carte mémoire SD.
Remarque
•
Quand 1 seule image JPEG est sauvegardée, 00:00:00 est affiché pour la durée.
•
[Événement]: Le type d’événement sera affiché.
–
MN/SC: Journal par “Manuel/Planification”
–
TRM1: Alarme par entrée d’alarme sur borne 1
–
TRM2: Alarme par entrée d’alarme sur borne 2
–
TRM3: Alarme par entrée d’alarme sur borne 3
–
VMD: Alarme par alarme VMD
–
COM: Alarme par alarme sur instruction
–
AUD: Alarme par alarme de détection de son
–
FTP: Journaux sauvegardés à partir des erreurs de transmission périodique d’image FTP
•
[Carte de mémoire SD]: La capacité disponible et la taille d’origine de la carte de mémoire SD peuvent être affichés.
•
Bouton [Supprimer] : Cliquer ce bouton pour supprimer la liste des journaux qui est actuellement affichée. Quand une carte de mémoire SD est utilisée, les images associées à la liste des journaux seront également supprimées.
IMPORTANT
•
S’il y a trop de fichiers de données enregistrées, cela peut prendre du temps pour les supprimer tous. (Lorsque la taille totale est de 1 GB, cela peut prendre environ 1 heure.) Le formatage de la carte de mémoire SD peut réduire le temps pour supprimer toutes les données.
•
Au cours du processus de suppression, “Alarme” et “Manuel/Planification” ne peuvent pas être commandés.
•
Ne pas couper l’alimentation de la caméra vidéo tant que la suppression n’est pas terminée. Certaines images risquent de subsister sur la carte de mémoire SD si l’alimentation de la caméra vidéo est coupée pendant le processus de suppression. Dans ce cas, cliquer le bouton [Supprimer] de la même fenêtre de liste des journaux pour supprimer les journaux.
•
Bouton [Télécharger] : Cliquer sur ce bouton pour télécharger tous les journaux de la liste des journaux sélectionnée sur l’ordinateur personnel.
Remarque
•
Il peut être nécessaire d’effectuer les réglages suivants.
Dans la barre de menus de l’application Internet Explorer, cliquer sur [Outils] - [Options Internet], sélectionner [Sites de confiance] au niveau de l’onglet [Sécurité] et cliquer sur [Sites]. Enregistrer l’adresse de la caméra sous les sites Web affichés dans la fenêtre des sites certifiés.
Une fois l’enregistrement terminé, fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau.
•
Bouton [Fermer] : Cliquer ce bouton pour fermer la fenêtre de liste des journaux.