16.2.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’envoi de courriers électroniques
SMTP Courrier élect.
[Notification de courrier élect.]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut fournir ou non une notification par courrier électronique selon les paramétrages des cases à cocher “Alarme” et “Diag.” de “Destination de notification” ci-dessous.
–
Quand une alarme est détectée (“Alarme”)
–
Quand une notification de la capacité restante sur la carte de mémoire SD a été fournie (“Diag.”)
–
Quand la carte de mémoire SD est pleine (“Diag.”)
–
Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue (“Diag.”)
•
Par défaut : Arrêt
[Fichier joint d’image d’alarme]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut joindre ou non une image au courrier électronique à envoyer quand une alarme est détectée.
•
Par défaut : Arrêt
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner la taille de l’image d’importation des images jointes à un courrier électronique d’alarme parmi les options suivantes.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
Par défaut : JPEG(2)
[Adresse de serveur SMTP]
Saisir l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 128 caractères
•
Caractères disponibles : Caractères alphanumériques, deux points ( :), point (.), trait de soulignement (_) et trait d’union (-).
[Port SMTP]
Saisir un numéro de port auquel les courriers électroniques doivent être envoyés.
•
Numéro de port disponible : 1-65535
•
Par défaut : 25
Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles, car ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Adresse de serveur POP]
Lorsque “POP avant SMTP” est sélectionné pour “Type”, saisir l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur POP.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 128 caractères
•
Caractères disponibles : Caractères alphanumériques, deux points ( :), point (.), trait de soulignement (_) et trait d’union (-).
IMPORTANT
•
Au moment de saisir le nom d’hôte pour “Adresse de serveur SMTP” ou “Adresse de serveur POP”, il est nécessaire de configurer les paramétrages DNS à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”. (→16.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau])
[Authentification]
•
Type
Sélectionner la méthode d’authentification pour envoyer les courriers électroniques parmi les options suivantes.
–
Aucun: Il n’est pas nécessaire d’effacer toute authentification pour envoyer les courriers électroniques.
–
POP avant SMTP: Il est nécessaire d’effacer tout d’abord l’authentification de serveur POP pour pouvoir utiliser le serveur SMTP et envoyer des courriers électroniques.
–
SMTP: Il est nécessaire d’effacer d’abord l’authentification de serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques.
–
Par défaut : Aucun
Remarque
•
Quand on ne connaît pas la méthode d’authentification pour envoyer des courriers électroniques, se référer à l’administrateur de réseau.
•
Nom de l’utilisateur
Saisir le nom de l’utilisateur pour accéder au serveur.
–
Nombre disponible de caractères : 0 - 32 caractères
–
Caractères non disponibles : " & : ; \
•
Mot de passe
Saisir le mot de passe pour accéder au serveur.
–
Nombre disponible de caractères : 0 - 32 caractères
–
Caractères non disponibles : " &
[Adresse de courrier élect. d'expéditeur]
Saisir l’adresse de courrier électronique de l’expéditeur.
L’adresse de courrier électronique saisie sera affichée à la ligne “De” (expéditeur) des courriers électroniques envoyés.
•
Nombre disponible de caractères : 3 - 128 caractères
•
Caractères disponibles : Caractères alphanumériques, arobase (@), point (.), trait de soulignement (_) et trait d’union (-).
[SSL]
Sélectionner “Activé” si l’on souhaite procéder au chiffrement SSL au moment d’envoyer des notifications courrier électronique pour des occurrences d’alarme ou la fonction “Diag.”. Lorsqu’on sélectionne “Activé”, la méthode d’authentification sera paramétrée sur “SMTP”. Paramétrer le nom d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour l’authentification.
•
Par défaut : Arrêt
Remarque
•
Il peut arriver que certains serveurs SMTP ne prennent pas en charge SSL.
•
SSL prend en charge SMTP sur SSL, mais STARTTLS n’est pas pris en charge.
•
Quand “Activé” est sélectionné, il peut s'avérer nécessaire de paramétrer le numéro de port SMTP sur 465. Demander à votre fournisseur de services Internet les paramétrages appropriés.
[Adresse 1] - [Adresse 4]
Saisir l’adresse de courrier électronique de destination. Un nombre maximum de 4 adresses de destination peuvent être enregistrées.
•
Case à cocher [Alarme] : Quand la case à cocher est cochée, la notification de courrier électronique sera exécutée lors d’une occurrence d’alarme.
•
Case à cocher [Diag.] : Quand la case à cocher est cochée, la notification de courrier électronique sera assurée dans les cas suivants.
–
Quand la notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
–
Quand la carte de mémoire SD est pleine
–
Lorsque la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue
•
[Destination d’adresse de courrier élect.]: Saisir l’adresse de courrier électronique de destination.
–
Nombre disponible de caractères : 3 - 128 caractères
–
Caractères disponibles : Caractères alphanumériques, arobase (@), point (.), trait de soulignement (_) et trait d’union (-).
Pour supprimer l’adresse enregistrée, cliquer le bouton [Supprimer] respectif de l’adresse souhaitée.
[Objet de courrier élect.]
Saisir l’objet du courrier électronique.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 50 caractères
[Texte du courrier élect.]
Saisir le texte du courrier électronique.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 200 caractères
Remarque
•
Le courrier électronique de notification sera envoyé avec le message “The capacity of the SD memory card is full.” (La carte de mémoire SD est pleine.) quand la carte de mémoire SD est pleine ou “The SD memory card cannot be detected.” (La carte de mémoire SD ne peut pas être détectée.) si l’installation de la carte de mémoire SD a échoué.