Chapitre 17 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]
Affiche la page “Planification” qui contient les paramétrages relatifs aux planifications comme suit.
•
Autorisation d’alarme
•
Autorisation VMD
•
Autorisation de détection de son
•
Autorisation d’accès
•
Enregistrement H.264
•
Fichier de scène
•
Transmission d’image périodique FTP
La page “Planification” ne possède que l’onglet [Planification].
Il est possible de paramétrer jusqu’à 5 planifications.
1.
Sélectionner une action à affecter à la planification à partir de “Mode de planification”.
“Arrêt” est sélectionné par défaut.
•
Arrêt: Aucune action ne sera entreprise pour la planification respective.
•
Autorisation d’alarme: Entrée d’alarme (alarme sur borne) reçue pendant la durée de la planification.
•
Autorisation VMD: La fonction de détection de mouvement vidéo (VMD) sera active pendant la durée de la planification.
•
Autorisation de détection de son: La fonction de détection de son sera activée pendant la durée de la planification.
•
Autorisation d’accès: Les utilisateurs dont le niveau d’accès est paramétré sur 2 et 3 à l’onglet [Auth. util.] (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’utilisateur [Auth. util.]) peuvent avoir accès à la caméra vidéo uniquement pendant la durée de la planification.
•
Enregistrement H.264(Débit d'enregistrement 1): L’enregistrement SD sera exécuté à l’heure spécifiée dans les limites de la planification. Seulement disponible quand des images H.264 sont utilisées.
•
Enregistrement H.264(Débit d'enregistrement 2): L’enregistrement SD sera exécuté à l’heure spécifiée dans les limites de la planification. Seulement disponible quand des images H.264 sont utilisées.
•
Réglage d'image: Fichier de scène 1 Les images sont paramétrées sur les paramétrages d’image du “Fichier de scène 1” sur l’heure spécifiée dans les limites de la planification. Quand l’heure spécifiée dans les limites de la planification est dépassée, les paramétrages d’image des images reviennent sur les valeurs utilisées avant la planification.
•
Réglage d'image: Fichier de scène 2 Les images sont paramétrées sur les paramétrages d’image du “Fichier de scène 2” sur l’heure spécifiée dans les limites de la planification. Quand l’heure spécifiée dans les limites de la planification est dépassée, les paramétrages d’image des images reviennent sur les valeurs utilisées avant la planification.
•
Transmission d’image périodique FTP: La transmission d’image périodique FTP sera exécutée à l’heure spécifiée dans les limites de la planification.
Remarque
•
Sélectionner “Activé” pour “Auth. util.” à l’onglet [Auth. util.] de la page “Gestion d’utilisateur” (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’utilisateur [Auth. util.]) et “Arrêt” pour “Auth. hôte” à la page “Auth. hôte” (→15.2 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’hôte [Auth. hôte]) pour valider “Autorisation d’accès”.
•
Lors de la sélection “Enregistrement H.264(Débit d'enregistrement 1)” ou “Enregistrement H.264(Débit d'enregistrement 2)”, sélectionner “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” ou “H.264(4)” pour “Format d’enregistrement” à l’onglet [Carte de mémoire SD] et sélectionner “Planification” pour “Déclencheur de sauvegarde”. (→10.3 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD])
2.
Sélectionner les jours de la semaine en activant les cases à cocher respectives.
3.
À partir du menu déroulant, sélectionner l’heure de début de session et l’heure de fin de session de planification.
Si aucune heure n’est spécifiée, activer la case à cocher de “24h”.
4.
Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.
→
Les résultats seront affichés en bas de la fenêtre.
Remarque
•
Les planifications affichées au bas de la fenêtre peuvent être identifiées par les couleurs attribuées à chacune d’elles.