14.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE]
Cliquer l’onglet [RECADRAGE] de la page “Vue avancée”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment utiliser le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs au recadrage peuvent être configurés dans cette page.
Paramétrage du secteur de recadrage
Image d’angle d’observation totale
Affiche l’image d’angle d’observation totale.
Encadrement de recadrage
Affiche le secteur de recadrage paramétré. Il est possible de paramétrer jusqu’à 4 secteurs. Une fois paramétré, des numéros sont automatiquement assignés et affichés dans la partie supérieure gauche du secteur de recadrage.
La position de l’encadrement de recadrage peut être déplacée en cliquant et immobilisant l'encadrement configuré puis en le déplaçant.
Le fait de cliquer sur l’extérieur de l’encadrement ajoute un nouvel encadrement.
Les flux qui sont configurés dans l’utilisation du recadrage se servent de la même zone de recadrage que l’affichage [RECADRAGE]. Par conséquent, si l’encadrement de recadrage est modifié, la zone de recadrage des flux configurés dans le recadrage est modifiée selon les paramétrages de l’encadrement de recadrage.
[RECADRAGE]
L’une ou l’autre des images de JPEG(1), JPEG(2), JPEG(3), H.264(1), H.264(2), H.264(3), ou H.264(4) ou toutes les images de H.264 peuvent être sélectionnées pour être envoyées comme images de recadrage.
La taille de l’image d’importation sélectionnée pour JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4) à l’onglet [JPEG/H.264] est utilisée pour la taille de l’image d’importation de recadrage.
Arrêt : les images de recadrage ne sont pas transmises.
H.264(1) : Les images H.264(1) sont transmises comme images de recadrage.
H.264(2) : Les images H.264(2) sont transmises comme images de recadrage.
H.264(3) : Les images H.264(3) sont transmises comme images de recadrage.
H.264(4) : Les images H.264(4) sont transmises comme images de recadrage.
H.264(tous) : H.264(1), H.264(2), H.264(3), et H.264(4) sont transmises comme images de recadrage.
JPEG(1) : Les images JPEG(1) sont transmises comme images de recadrage.
JPEG(2) : Les images JPEG(2) sont transmises comme images de recadrage.
JPEG(3) : Les images JPEG(3) sont transmises comme images de recadrage.
•
Par défaut : Arrêt
Remarque
•
Le changement des paramétrages de recadrage arrête provisoirement la transmission.
•
Lorsque le paramètre “Transmission H.264” est réglé sur “Arrêt”, le recadrage ne peut pas être défini pour H.264(1), H.264(2), H.264(3), H.264(4).
•
Lorsque la résolution maximale est sélectionnée, le recadrage ne peut pas être défini pour H.264(1), H.264(2), et JPEG(1).
[Secteur]
Lorsqu’un secteur de recadrage est sélectionné sur l’écran, il sera numéroté comme le secteur 1.
[Statut]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut utiliser ou non le secteur de recadrage.
Activé: Le secteur de recadrage sera paramétré.
Arrêt: Le secteur de recadrage ne sera pas paramétré.
Par défaut : Arrêt
Bouton [Supprimer]
Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer. Le détourage du secteur sélectionné sera supprimé.
[Action d'alarme]
Déterminer s’il faut transférer des images de recadrage quand une alarme se produit. Le transfert des images de recadrage est disponible seulement lorsqu’un paramétrage autre que “H.264(tous)” est sélectionné pour “RECADRAGE”.
Activé/Arrêt
Par défaut : Arrêt
[Secteur d'origine]
Configurer le secteur pour la transmission de recadrage quand une alarme se produit.
1/2/3/4
Par défaut : 1
[Durée de retour automatique]
Configurer pendant combien de temps des images de recadrage sont transmises quand une alarme se produit. Quand la durée paramétrée s’est écoulée, les images de recadrage cessent d’être transmises et la caméra vidéo commence à transmettre des images plein écran. Cette fonction peut uniquement être définie lorsque le paramètre “Action d'alarme” est réglé sur “Activé”.
10s/20s/30s/1min./2min./3min./5min.
Par défaut : 30s
[Séquence]
En utilisant un nombre maximum de 4 encadrements de recadrage, déterminer s’il faut ou non commander la séquence à partir des paramétrages suivants. La séquence se déroule dans l’ordre des numéros assignés aux encadrements de recadrage. Cette fonction peut uniquement être définie lorsque le paramètre “Action d'alarme” est réglé sur “Arrêt”.
Arrêt/5s/10s/20s/30s
•
Par défaut : Arrêt
Bouton [Valider]
Applique les paramétrages de recadrage, d’activation d’alarme de mouvement de caméra vidéo, de secteur d’origine, de durée de retour automatique et de séquence.
IMPORTANT
•
L’encadrement de recadrage risque de ne plus être correctement aligné quand le paramétrage “Mode de capture d’image” est modifié. Veiller à vérifier l’encadrement de recadrage après un changement du paramétrage de “Mode de capture d’image”.
•
L’encadrement de recadrage risque de ne plus être correctement aligné quand le paramétrage “Extra zoom optique” est modifié. Veiller à vérifier l’encadrement de recadrage après un changement du paramétrage de “Extra zoom optique”.
•
L’alignement de l’encadrement de recadrage affiché pendant la configuration risque d’être sensiblement changé après que le bouton [Valider] soit cliqué.
•
“Séquence” n’est pas disponible lorsque “H.264(tous)” est sélectionné pour “RECADRAGE”.
•
Cette fonction ne peut être sélectionnée pour la résolution maximale.