Logiciel de visionneuse
Il est nécessaire d’installer le logiciel de visionneuse “Network Camera View 4S” (ActiveX®) pour afficher les images sur l’ordinateur personnel. Ce logiciel peut être installé directement à partir de la caméra vidéo ou en sélectionnant le bouton [Install] placé à côté de [Viewer Software] qui se trouve sur le CD-ROM fourni puis en se conformant aux instructions suivantes affichées sur l’écran.
IMPORTANT
•
Le réglage par défaut de “Installation automatique” est “Activé”. Se conformer aux instructions de la Barre d’informations lorsque le message est affiché dans la barre d’informations du navigateur.
•
Lorsque la page “En direct” est affichée pour la première fois, l’assistant d’installation du contrôle ActiveX nécessaire pour afficher les images provenant de la caméra vidéo sera affiché. Se conformer aux instructions de l’assistant.
•
Si l’assistant d’installation s’affiche à nouveau alors que le contrôle ActiveX est installé, redémarrer l’ordinateur personnel.
•
Le logiciel de visionneuse utilisé sur chaque ordinateur personnel doit être couvert par une licence individuelle. Le nombre d’installations du logiciel de visionneuse à partir de la caméra vidéo peut être vérifié à l’onglet [Mi. ni.] de la page “Maintenance” (→18.2 Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.]). Se renseigner auprès du distributeur en ce qui concerne l’attribution de licence.