7.2 Lecture des images “H.264(1)”/“H.264(2)”/“H.264(3)”/“H.264(4)” sauvegardées sur la carte de mémoire SD
IMPORTANT
•
En fonction de l’environnement réseau, le téléchargement des données vidéo peut échouer.
Bouton [PAUSE]
La lecture sera interrompue lorsque ce bouton est cliqué pendant la lecture.
Bouton [LECTURE]
Lorsque ce bouton est cliqué, les données enregistrées seront reproduites.
Remarque
•
Les données son ne seront pas reproduites.
•
Selon les étapes suivantes, la lecture commence à partir du moment souhaité (approximativement).
1.
Cliquer sur le bouton [Pause].
2.
Cliquer et faire glisser la [barre de défilement] sur le moment souhaité.
3.
Cliquer sur le bouton [Lecture].
Bouton [AV RAP]
La vitesse de lecture changera à chaque fois que le bouton sera cliqué. Lorsque le bouton [LECTURE] est cliqué pendant la lecture en vitesse rapide, la vitesse de lecture reviendra à la vitesse de lecture normale.
Remarque
•
La vitesse maximale de lecture à vitesse rapide varie selon le paramétrage de “Taux binaire maxi.” - “Enregistrement H.264” de la carte de mémoire SD. De même, lorsque les options Priorité de transmission et Taux binaire maxi. (par client) au niveau de l’onglet [JPEG/H.264] de la page Image/Son sont réglés comme suit, la lecture a lieu en vitesse constante (x1), et non en vitesse rapide.
–
Lorsque le paramétrage Priorité de transmission est réglé sur l’option Priorité de fréquence de trame et que le paramétrage Taux binaire maxi. (par client) est réglé sur une valeur de 14436 kbit/s ou plus.
–
Lorsque le paramétrage Priorité de transmission est réglé sur l’option Taux binai. cons. et que le paramétrage Taux binaire maxi. (par client) est réglé sur une valeur de 16384 kbit/s.
•
Les données audio ne sont pas lues lors de la lecture en vitesse rapide.
Bouton [5s en arrière]
À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées retournent en arrière de 5 secondes et la reproduction commence.
Bouton [5s en avant]
À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées avancent de 5 secondes et la reproduction commence.
Bouton [ARRÊT]
La lecture cessera et la page “Lecture” changera en page “En direct”.
[Heure]
L’heure et la date auxquelles chaque journal a été enregistré seront affichées.
[Durée]
Affiche la période de temps pendant laquelle les données ont été enregistrées sur la carte mémoire SD.
[Événement]
Le type d’événement sera affiché.
•
MN/SC: Journal par “Manuel/Planification”
•
TRM1: Alarme par entrée d’alarme sur borne 1
•
TRM2: Alarme par entrée d’alarme sur borne 2
•
TRM3: Alarme par entrée d’alarme sur borne 3
•
VMD: Alarme par alarme VMD
•
COM: Alarme par alarme sur instruction
•
AUD: Alarme par alarme de détection de son
Naviguer
Bouton [Démarrage]
L’image sélectionnée sera téléchargée sur l’ordinateur personnel.
Avant d’opérer le téléchargement des images, spécifier à l’avance le répertoire de destination. (→10.5 Configurer le répertoire de l’ordinateur personnel vers lequel des images seront téléchargées à [Journal])
La fenêtre de message sera affichée pour demander si le téléchargement peut débuter lorsque le bouton [Démarrage] est cliqué. Cliquer le bouton [OK].
Remarque
•
Lorsque le bouton [Annuler] est cliqué pendant le déroulement du téléchargement, le téléchargement sera interrompu. Dans ce cas, les données vidéo qui ont déjà été téléchargées avant d’avoir cliqué le bouton [Annuler] seront sauvegardées sur l’ordinateur personnel.
•
Les données vidéo sont sauvegardées dans les fichiers d’approximativement 20 Mo. Si la taille du fichier de données vidéo est supérieure à 20 Mo, deux fichiers ou plus seront téléchargés.
•
Il est possible de reproduire des données vidéo sauvegardées sur l’ordinateur personnel en utilisant des applications telles que QuickTime Player ou Windows Media® Player*1. Cependant, nous déclinons toute responsabilité à l’égard des performances de ces applications.
•
Suivant l’état de la carte de mémoire SD, le lecteur QuickTime Player ou Windows Media Player, les signaux vidéo risquent de ne pas être lus.
•
Lors du téléchargement, les boutons de fonctionnement de la page Lecture ne sont pas disponibles.
*1
Les seuls systèmes d’exploitation pris en charge sont les suivants : Windows 8.1, Windows 8 et Windows 7.