Chapitre 3 Enregistrement manuel sur une carte mémoire SD
Les images enregistrées à la page “En direct” peuvent être enregistrées manuellement sur la carte de mémoire SD. Ce bouton n’est opérationnel que lorsque “Manuel” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde” dans l’onglet [Carte de mémoire SD] à la page “Base” du menu de configuration. (→Débit d'enregistrement 1/Débit d'enregistrement 2)
Il est possible de choisir “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “JPEG(3)”, “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)” à “Format d’enregistrement” du menu de configuration. (→Mode de fonctionnement) Lorsque “JPEG” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, des données d’images fixes sont enregistrées. Lorsque “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)” est sélectionné, les données vidéo sont enregistrées.
Les images enregistrées sur la carte de mémoire SD peuvent être copiées sur l’ordinateur personnel. (→10.4 Accéder aux images copiées sauvegardées sur la carte de mémoire SD sur l’ordinateur personnel [Images de la carte de mémoire SD])
1.
Afficher la page “En direct”. (→1.1 Contrôle des images provenant d’une seule caméra vidéo)
2.
Cliquer le bouton [SD].
→
La fenêtre d’enregistrement SD s’ouvrira.
3.
Cliquer le bouton [Démarrage] pour commencer l’enregistrement des images sur la carte mémoire SD. L’indicateur de statut d’enregistrement SD s’allume en rouge (→1.2 À propos de la page “En direct”) pendant l’enregistrement des images sur la carte mémoire SD.
L’intervalle de sauvegarde d’image peut être configuré à l’onglet [Carte de mémoire SD] de la page “Base”. (→Débit d'enregistrement 1/Débit d'enregistrement 2)
4.
Cliquer le bouton [Arrêt] pour interrompre l’enregistrement des images sur la carte mémoire SD.
→ L’indicateur de statut d’enregistrement SD s’éteindra.
5.
Cliquer le bouton [Fermer] pour fermer la fenêtre.
Remarque
•
Les données d’image sauvegardées sur le lecteur E peuvent être obtenues en exécutant “Accès img.” à l’onglet [Carte de mémoire SD] et en accédant au système à partir de la fenêtre de l’authentification utilisateur (→10.4 Accéder aux images copiées sauvegardées sur la carte de mémoire SD sur l’ordinateur personnel [Images de la carte de mémoire SD]).
La destination d’enregistrement des données d’image est un répertoire fixe sur le lecteur E (→Chapitre 22 Structure des dossiers du lecteur E).
•
Quand le bouton [Démarrage] est cliqué juste après que le bouton [Arrêt] ait été cliqué, il peut arriver que la sauvegarde des images ne démarre pas. Dans ce cas, cliquer encore une fois sur le bouton [Démarrage].