13.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’action d’alarme [Alarme]
Cliquer l’onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment utiliser le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs à l’alarme peuvent être configurés dans cette section. Se référer aux 13.4 Configurer les paramétrages relatifs à l’action sur caméra vidéo lors d’une occurrence d’alarme [Alarme] et 13.2 Configurer les paramétrages relatifs à la borne de sortie d’alarme [Alarme] pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages relatifs aux images d’alarme et à la borne de sortie d’alarme.
Alarme
[Borne 1]
Détermine comment utiliser la borne 1.
•
Arrêt: Non utilisé.
•
Entrée d’alarme: Reçoit des alarmes. Quand “Entrée d’alarme” est sélectionné, un menu déroulant “Fermer” et “Ouvert” est affiché.
–
Fermer: Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Fermer”.
–
Ouvert: Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Ouvert”.
•
Entrée monochromatique: Reçoit une entrée de commutation monochromatique. (Quand l’entrée est réglée sur Activé, le mode monochromatique est activé.)
•
Par défaut : Arrêt
[Borne 2]
Détermine comment utiliser la borne 2.
•
Arrêt: Non utilisé.
•
Entrée d’alarme: Reçoit des alarmes. Quand “Entrée d’alarme” est sélectionné, un menu déroulant “Fermer” et “Ouvert” est affiché.
–
Fermer: Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Fermer”.
–
Ouvert: Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Ouvert”.
•
Sortie d’alarme: La sortie d’alarme sera exécutée en fonction des paramétrages pour “Configuration de borne de sortie d’alarme” (→13.2 Configurer les paramétrages relatifs à la borne de sortie d’alarme [Alarme]).
•
Par défaut : Arrêt
[Borne 3]
Détermine comment utiliser la borne 3.
•
Arrêt: Non utilisé.
•
Entrée d’alarme: Reçoit des alarmes. Quand “Entrée d’alarme” est sélectionné, un menu déroulant “Fermer” et “Ouvert” est affiché.
–
Fermer: Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Fermer”.
–
Ouvert: Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Ouvert”.
•
Sortie AUX: La sortie AUX sera appliquée. Les boutons [AUX] seront affichés dans la page “En direct”.
•
Par défaut : Arrêt
IMPORTANT
•
Pour que les bornes d’entrée-sortie EXT I/O détectent des entrées d’alarme quand l’état de la borne a changé de Ouvert à Fermer (Activé) ou de Fermer à Ouvert (Arrêt), environ 100 ms ou davantage sont nécessaires. Étant donné que les alarmes ne peuvent pas être détectées pendant environ 5 secondes après une détection, les entrées d’alarme reçues dans un délai d’environ 5 secondes après la détection d’une alarme ne sont pas détectées.
Remarque
•
AUX est la borne de caméra vidéo qui peut être utilisée par les utilisateurs pour commander (Ouvert/Fermer) arbitrairement à partir de la page “En direct”. Par exemple, un opérateur peut contrôler à distance l’éclairage de l’emplacement où la caméra vidéo est installée en raccordant la borne au dispositif de commande d’éclairage.
•
Se référer au guide d’installation pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la puissance d’entrée-sortie de chaque borne.
[Alarme par VMD]
En cliquant “VMD >>”, l’onglet [Secteur VMD] de la page “Alarme” sera affiché. (→13.5.1 Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD])
[Alarme de détection de son]
Quand “Détection de son>>” est cliqué, l’onglet [Détection de son] sera affiché. (→13.6 Configurer les paramétrages relatifs à la détection de son [Détection de son] )
[Instruction d’alarme]
Déterminer s’il faut utiliser ou non recevoir une alarme par instruction en sélectionnant “Activé” ou “Arrêt”.
L’alarme d’instruction est une fonction qui notifie l’alarme à protocole Panasonic provenant d’autres caméras vidéo. Lorsque “Activé” est sélectionné, les actions d’alarme seront exécutées entre plusieurs caméras vidéo.
•
Par défaut : Arrêt
[Numéro de port d’origine]
Sélectionner un numéro de port à utiliser pour recevoir une alarme par instruction.
•
Gamme disponible : 1-65535
•
Par défaut : 8181
Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles, car ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000